**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

**Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy**

**Dział ds. Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska**

ul. Z. Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz

tel. + 48 52 518 37 40

tel. kom. + 48 504 273 036

fax + 48 52 518 35 62

[iz.bydgoszcz@plk-sa.pl](mailto:iz.bydgoszcz@plk-sa.pl)

[www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl)

IZ13DO.2160.112.2025.LK.1 Bydgoszcz, dnia 03.12.2025

UNP: IZ13-25-1099114

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia:** Remont ogrodzenia od wjazdu do siedziby + bram wjazdowych, utwardzenie terenu po zbiorniku P-POŻ, montaż wagi przejazdowej przy ul. Sygnałowej 12 w Bydgoszczy.

**Zamawiający:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027.

Reprezentowany przez Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Z. Augusta 1 85-082 Bydgoszcz.

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Kod CPV:** 45000000-7

Spis treści

[1. Wykaz użytych pojęć 3](#_Toc126234212)

[2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 3](#_Toc126234213)

[3. Rodzaj zamawianych usług 3](#_Toc126234214)

[4. Miejsce realizacji zamówienia 5](#_Toc126234215)

[5. Harmonogram realizacji zamówienia 5](#_Toc126234216)

[6. Specyfikacja techniczna 5](#_Toc126234217)

[7. Wymagania prawne 5](#_Toc126234216)

[8. Termin i warunki gwarancji 6](#_Toc126234220)

[9. Kary umowne 6](#_Toc126234220)

[10. Podwykonawcy 6](#_Toc126234221)

[11. Zamówienia podobne 6](#_Toc126234222)

[12. Uwagi końcowe 6](#_Toc126234223)

# Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027 reprezentowany przez Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul .Zygmunta Augusta 1 85-082 Bydgoszcz.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Remont ogrodzenia od wjazdu do siedziby + bram wjazdowych, utwardzenie terenu po zbiorniku P-POŻ, montaż wagi przejazdowej przy ul. Sygnałowej 12 w Bydgoszczy.

# Rodzaj zamawianych usług

Remont ogrodzenia od wjazdu do siedziby + bram wjazdowych, utwardzenie terenu po zbiorniku P-POŻ, montaż wagi przejazdowej przy ul. Sygnałowej 12 w Bydgoszczy.

Do nieruchomości możliwy jest dojazd utwardzoną drogą asfaltową.

# Zakres opracowania

* Częściowa rozbiórka istniejącego ogrodzenia,
* Tyczenie trasy przebiegu ogrodzenia z wyznaczeniem lokalizacji bram wjazdowych (konieczne uzgodnienie z Zamawiającym),
* wykonanie nowego ogrodzenia z paneli stalowych 3d wraz z podmurówką,
* montaż bramy przesuwnej szer. 6,5m wyposażonej w system zdalnego sterowania pilotem i telefonem komórkowym,
* montaż słupków bramowych 100x100 mm oraz montaż bramy rozwiernej, dwuskrzydłowej szer. 5 m,
* doprowadzenie zasilania energetycznego z istniejącego złącza kablowego do osprzętu bramy (opracowanie według branży elektrycznej)

**Opis rozwiązań**

* Roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia – Stalowe elementy z rozbiórki należy złożyć w magazynie Sekcji Eksploatacji zlokalizowanym w miejscu prowadzonych robót a otrzymany protokół zdawczy przekazać zamawiającemu wraz z całą dokumentacją powykonawczą na zakończenie robót. Ogrodzenie betonowe oraz gruz   
  i ziemię z wykopów Wykonawca robót zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie.
* Ogrodzenie – wykonanie nowego ogrodzenia planowane jest na częściowo utwardzonym terenie w związku z czym, przewiduje się miejscową rozbiórkę podłoża oraz uzupełnienie go po wykonaniu prac montażowych. Ogrodzenie należy wykonać ze stalowych paneli zgrzewanych 3D, mocowanych do słupków przy użyciu systemowych łączników. Cokół wykonać z podmurówki betonowej wraz z łącznikami betonowymi (wzór analogiczny do istniejącej).

Panel 3D

* + wys. 1,73 m
  + ocynkowany
  + śr. pręta 5 mm
  + przęsło analogiczne do istniejących

Słupki

* + wymiar przekroju 60x40 mm
  + zadaszenie słupka PCV
  + ocynkowany
  + przewidywana długość zakotwienia w gruncie min. 0,7m

Cokół przęsła

* + podmurówka betonowa zbrojona
  + wzór analogiczny do części istniejącej (łupek)
  + łącznik do podmurówki systemowy

Brama przesuwna

* + rama wykonana z profilu 60x40 mm
  + dł. 6,5 m + przeciwwaga
  + wys. dostosowana do ogrodzenia
  + wózki stalowe, łożyskowane,
  + brama wypełniona panelem 3d j.w.
  + ocynkowana
  + zamek z wkładką + rolki prowadzące
  + moduł najazdowy, najazd
  + lampa ostrzegawcza
  + napęd bramy sterowany przy użyciu pilota oraz telefonów komórkowych

Bramy dwuskrzydłowe

* + szer. w świetle 5 m
  + słupki 100x100
  + rama z profili 60x40
  + wys. dostosowana do ogrodzenia - wypełnienie profil 3d j.w.
  + ocynkowana
  + zawiasy regulowane po 2 szt. na słupek
  + klamka z szyldami, wkładka z zamkiem, komplet kluczy
  + rygiel dolny i górny

**Warunki wykonywania prac**

Po zakończeniu prac, Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć teren budowy oraz zutylizować odpady we własnym zakresie. Materiały stalowe pozyskane z rozbiórki należy odstawić do magazynu Sekcji Eksploatacji w Bydgoszczy przy ul. Sygnałowej 12, a otrzymany protokół zdawczy przekazać Zamawiającemu wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą minimum 7 dni przed odbiorem końcowym. Przed rozpoczęciem prac, w celu umożliwienia wstępu na teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wszyscy pracownicy zobowiązani są przejść wewnętrzne szkolenie z zakresu BHP oraz pozyskać karty wstępu i zezwolenia na wjazd na teren kolejowy. Osoby nie posiadające nie posiadające w/w dokumentów zabrania się dopuszczać do wykonywania prac na terenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

# Miejsce realizacji zamówienia

Ul. Sygnałowa 12 w Bydgoszczy.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia przekazania placu budowy.

# Specyfikacja techniczna

a. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez wykonawcę wszystkich robót.

b. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawcy o jego gotowości do odbioru – potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

c. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem umowy oraz do których uzyskania został zobowiązany na mocy umowy, w tym:

- atesty i aprobaty techniczne użytych materiałów,

- podpisany załącznik do Umowy–Warunki Udzielenia Gwarancji (Karta Gwarancyjna).

d. Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.

e. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami, wiedzą i sztuką budowlaną.

# Wymagania prawne

**Warunkiem udziału w postępowaniu jest:**

* Kserokopia uprawnień branży budowlanej i elektrycznej.
* Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
* Wykaz robót –co najmniej 2 roboty o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat na łączną kwotę 96 tys. netto.
* Referencje – potwierdzające wykonanie robót ujętych w wykazie robót.
* Uzupełniony i podpisany przedmiar robót.

# Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 m-cy.

# Sposób płatności

Faktura płatna będzie po zakończeniu robót danego zadania na podstawie protokołu odbioru na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Faktura wystawiona będzie na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa; Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy; ul. Zygmunta Augusta 1; 85-082 Bydgoszcz i wysłana niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Rachunkowości ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”. Faktura płatna będzie po wykonaniu robót na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia.

# Kary umowne

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień.

# Podwykonawcy

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powierzenie podwykonawcy realizacji zadania.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy

# Uwagi końcowe

1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium.
2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na zadania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
4. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.
5. Umowa poufności – nie.
6. Zapisy dot. własności intelektualnej – tak

Załączniki:

1. Przedmiary robót,
2. Proj. inst. Elektrycznej