# PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

**Zakład Linii Kolejowych**

**Samodzielne Stanowisko Pracy**

**ds. Informatyki Użytkowej**

**ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych**

**tel.: + 48 74 637 46 43**

**fax: + 48 74 637 46 53**

**marek.ptak@plk-sa.pl**

**www.plk-sa.pl**

*Wałbrzych, 01.12.2025 r.*

Nr IZ23IU.0424.13.2025.MP.1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia:** Zakup podzespołów komputerowych (12-2025)

**Zamawiający:** PKP Polskie Linie Kolejowe w Wałbrzychu

**Rodzaj zamówienia:** Dostawa

**Kod CPV:** 32423000-4 (Gniazda sieciowe)

AKCEPTUJĘ

*..….*………………….….…………………………

*(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)*

Opracował:

Marek Ptak,

tel. +48 74 637 46 43

Spis treści

[1. Wykaz użytych pojęć 3](#_Toc184708250)

[2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 3](#_Toc184708251)

[3. Rodzaj zamawianego asortymentu 3](#_Toc184708252)

[4. Miejsce realizacji zamówienia 3](#_Toc184708253)

[5. Harmonogram realizacji zamówienia 3](#_Toc184708254)

[6. Parametry świadczonych usług 4](#_Toc184708255)

[7. Specyfikacja techniczna 4](#_Toc184708256)

[8. Wymagania prawne 4](#_Toc184708257)

[9. Termin i warunki gwarancji 4](#_Toc184708258)

[10. Sposób płatności 5](#_Toc184708259)

[11. Kary umowne 5](#_Toc184708260)

[12. Prawo opcji 5](#_Toc184708261)

[13. Podwykonawcy 5](#_Toc184708262)

[14. Zamówienia podobne 5](#_Toc184708263)

[15. Uwagi końcowe 5](#_Toc184708264)

# Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu. 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 9

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Dostawa podzespołów komputerowych do użytku przez IZ Wałbrzych.

# Rodzaj zamawianego asortymentu

1. Gniazdo  komputerowe  RJ-45 Keystone kat. 6 UTP, bez narzędziowy GETFORT  KGF – 6 UTP – NT (10 szt.). Na potrzeby ISE Kłodzko.
2. Osłona wtyku RJ-45 8P8C. Na potrzeby ISE Kłodzko.
   1. czerwone - 12 szt. (komplet)
   2. niebieskie- 12 szt. (komplet)
   3. żółte- 12 szt. (komplet)
   4. zielone – 12 szt. (komplet)
3. Wtyk komputerowy przelot RJ-45 8P8C drut kat. 5 przel.  
   (komplet - 100 szt). Na potrzeby ISE Kłodzko.
4. Gniazdo komputerowe podwójne 2x RJ – 45 kat. 5e bez ramki (6 szt.).   
   Na potrzeby ISE Kłodzko.
5. Zaciskarka przelotowa wtyków załącz przelotowych RJ – 45, RJ-12, RJ – 11 (2 szt.).  
   Na potrzeby ISE Kłodzko.
6. Adapter zasilania do zasilaczy awaryjnych UPS (10 szt.). Na potrzeby IZ Wałbrzych.

# Miejsce realizacji zamówienia

Sekcja Kłodzko, ul. Szpitalna 1, 57-300 Kłodzko.

Tel 784534808

# Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia (dostawa w całości).

# Parametry świadczonych usług

Nie dotyczy.

# Specyfikacja techniczna

1. Gniazdo  komputerowe  RJ-45  Keystone kat. 6 UTP, bez narzędziowy  GETFORT  KGF – 6 UTP – NT. Moduł: 8‑stykowy, wyposażony w docisk z tworzywa. Mocowanie typu „keystone”. Ekranowany: nie. Materiał: obudowa gniazda z tworzywa. Tył: terminal dual IDC. Keystone: „SNAP‑IN”. Dostosowanie do kabli: AWG23 .. AWG26. Maksymalny prąd chwilowy styku: 1,5 A. Maksymalne napięcie chwilowe styku: 150 V. Materiał kontaktu: fosforobrąz platerowany złotem.
2. Osłona wtyku RJ-45 8P8C. Kolory osłon: Czerwone, niebieskie, żółte, zielone.
3. Wtyk komputerowy przelot RJ-45 8P8C drut kat. 5 przel.
4. Gniazdo komputerowe podwójne 2x RJ – 45 kat. 5e bez ramki. Typ produktu lub komponentu: gniazdo komputerowe. Prezentacja urządzenia: mechanizm z ramką montażową. Zastosowanie urządzenia: komunikacja. Typ ekranowania kabla: UTP. Typ gniazda komputerowego: RJ45. Sposób pakowania: woreczek foliowy typu flow-pack. Odcień kolory: antracytowy. Odcień koloru: antracytowy. Parametry dodatkowe – sposób montażu urządzenia: podtynkowy. Liczba gniazd: 2. Kategoria sieci komunikacyjnej: 5e. Przyłącza – zaciski: IDC. Liczba kabli: 2 kabel (kable). Sztywność kabla: sztywny. Wykończenie powierzchni: malowane. Materiał: ABS (akrylonitryl-butadien-styren), płyta środkowa. Materiał przewodnika: miedź.
5. Zaciskarka przelotowa wtyków załącz przelotowych RJ – 45, RJ-12, RJ – 11. Zaciskacz złączy modularnych RJ-45, RJ-12, RJ-11 przelotowych. Funkcja cięcia i zdejmowania osłony z kabli płaskich oraz skrętki. Precyzyjne prowadzenie z regulowaną zapadką. Do ekranowanych i nieekranowanych kabli telefonicznych. Wytrzymałe szczypce ze stali nierdzewnej z antypoślizgowymi uchwytami. Długość całkowita 210mm. Przekrój od/do [mm²] 0,22–0,6. Przekrój od/do [mm²] do 0,6. Zakres AWG od 23. Przekrój od/do [mm²] od 0,22. Zakres AWG 23–20. Zakres AWG do 20.
6. Adapter Zasilania Do Ups . Przewód długość 0,15 metra, wykonany w standardzie H05VV-F 3G0,75 mm², dopuszczalne obciążenie do 10 A. Z jednej strony zakończony męskim złączem C14, a z drugiej żeńskim złączem Schuko.

# Wymagania prawne

Oprogramowanie producenta sprzętu, kompatybilne z Windows 10 oraz Windows 11.

# Termin i warunki gwarancji

Gwarancja min 24 m-ce.

# Sposób płatności

Płatność jednorazowa po wykonaniu dostawy. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wystawienia Zamawiającemu.

# Kary umowne

Nie dotyczy.

# Prawo opcji

Nie dotyczy

# Podwykonawcy

Nie dotyczy.

# Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje udzielenia kolejnych zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy dostawy. (możliwość udzielenia tego typu zamówień dotyczy wyłącznie usług i robót budowlanych oraz musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, być zgodna z jego przedmiotem oraz łączna wartość tych zamówień musi być uwzględniona przy obliczaniu wartości całego zamówienia)

# Uwagi końcowe

Nie dotyczy.