**INFORMACJA**

**o zagrożeniach występujących na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze**

**oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.**

Podstawa prawna:

* Art. 208 § 3 oraz art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
* § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze przekazuje informację dotyczącą**

**zagrożeń występujących na terenie kolejowym.**

**Pracownik wykonujący prace na terenie kolejowym narażony jest na:**

* pośliźnięcie, potknięcie i upadek na tym samym poziomie – podczas przechodzenia przez tory, na międzytorzu, peronach, podłogach budynków itp.
* upadek na niższy poziom – upadek z peronów, obiektów inżynieryjnych, budowli, schodów, drabin itp.
* wpadnięcie do zagłębienia - studzienka, wykop, itp.
* potrącenie, przejechanie, przez tabor kolejowy lub maszyny,
* uderzenie przez przedmioty wystające z przejeżdżającego taboru lub maszyny,
* uderzenie przez spadające, wyrzucane przedmioty z przejeżdżających wagonów,
* zgniecenie kończyn ruchomymi częściami rozjazdu,
* pochwycenie przez przemieszczający się tabor,
* przygniecenie spadającymi, przemieszczanymi elementami znajdującymi się na terenie kolejowym,
* zaprószenie oka pyłami w wyniku podmuchu powietrza od przejeżdżającego taboru,
* porażenie prądem z sieci trakcyjnej i innych urządzeń elektrycznych,
* kontakt z substancjami chemicznymi przewożonymi drogą kolejową.

# **Wskazania dotyczące ograniczenia i eliminacji występujących zagrożeń:**

1. Pracownicy wykonujący prace na terenie kolejowym zobowiązani są przestrzegać obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcje kolejowe a szczególnie:

* instrukcję Id-1§ 63 dot. warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót torowych,
* sygnały stosowane na PKP wg Ie-1 (E-1) Instrukcja Sygnalizacji (baczność, czoło i koniec pociągu, stój, sygnały alarmowe) i inne w zależności od zakresu prac objętych umową,
* oraz wskazówki przedstawiciela zleceniodawcy lub koordynatora ds. bezpieczeństw,
* pracownik zobowiązany jest również przestrzegać postanowienia instrukcji stanowiskowych, z którymi został zapoznany w swoim zakładzie pracy.

1. Pracownicy wykonujący prace w obrębie czynnych torów kolejowych mają obowiązek stosowania kamizelek ostrzegawczych koloru pomarańczowego.
2. Pracownicy wykonujący powierzone zadanie na terenie kolejowym mają obowiązek stosować odpowiednie do zagrożeń, przydzielone w macierzystym zakładzie środki ochrony indywidualnej oraz obuwie i odzież roboczą.
3. Wszystkie prace w obrębie czynnych torów kolejowych winny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, z których jedna pełni rolę asekuracyjną.
4. Przy wykonywaniu robót na terenie kolejowym należy w szczególności przestrzegać niżej podanych zasady:
   * W czasie wykonywania powierzonych czynności pracownicy powinni zwracać uwagę na zachowanie osobistego bezpieczeństwa.
   * Poruszanie po terenie kolejowym może odbywać się tylko wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi.
   * Przed wejściem na tory kolejowe należy sprawdzić, czy nie ma przeszkód do wejścia, zatrzymać się, a następnie rozejrzeć w obydwie strony i upewnić czy nie zbliża się pociąg lub inny pojazd szynowy.
   * Przy przechodzeniu przez tory kolejowe nie należy stawiać stóp na główkę szyny oraz między iglicami i opornicami rozjazdów ześrodkowanych.
   * Przez tor przechodzić należy w linii prostopadłej do osi toru, obserwując czy nie zagraża niebezpieczeństwo ze strony nadjeżdżającego taboru. Przy przechodzeniu przez tory zastawione taborem należy obejść skład pociągu w odległości, co najmniej 10 m od czoła lub końca pociągu lub korzystać z przerw między stojącymi wagonami, jeżeli odległość między nimi wynosi, co najmniej 20 m.
   * W przypadku nadjeżdżania pociągu lub innego pojazdu szynowego należy natychmiast zejść na pobocze toru na odległość, co najmniej 2 m od zewnętrznej szyny.
   * W trakcie przejazdu pociągu należy obserwować przejeżdżający tabor zwracając uwagę na wystające, spadające elementy.
   * W trakcie poruszania się i wykonywania pracy na terenie kolejowym pracownik ma obowiązek natychmiastowego reagowania na podawane sygnały ostrzegawcze (głosem, trąbka, inny sygnał dźwiękowy podawany przez obsługę posterunku nastawczego, maszynistę pojazdu trakcyjnego lub operatorów maszyn) Po odebraniu sygnału: „Baczność” (jeden sygnał ciągły) należy usunąć się natychmiast z miejsca zagrożenia.
   * W razie zauważenia wycieków, oparów z wagonu nadjeżdżającego składu pociągu należy natychmiast odwrócić się i oddalić na bezpieczną odległość.
5. Zachowanie ostrożności na torach zelektryfikowanych:
   * Zabrania się dotykania sieci jezdnej jak również zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 1,5 m, częściami ciała, narzędziami i innymi przedmiotami.
   * Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem nie wolno dotykać słupów trakcyjnych, wieszać na nich odzieży, stawiać przy nich maszyn, sprzętu i narzędzi pracy. Nie wolno również dotykać przewodów uszyniających konstrukcje wsporcze sieci jezdnej i budowli, pod którymi sieć przebiega.
   * W razie zauważenia zerwanych przewodów sieci jezdnej lub przewodów linii elektroenergetycznych nie wolno zbliżać się do nich na odległość mniejszą niż 10 m.
   * W przypadku zerwania się sieci trakcyjnej w miejscu wykonywania prac i opadnięciu przewodu na ziemię, należy oddalić się z tego miejsca na bezpieczną odległość, co najmniej 10m- idąc drobnymi krokami, nie odrywając stóp od podłoża lub oddalić się skokami na złączonych stopach. Zabezpiecza to przed porażeniem prądem, wywołanym zjawiskiem tzw. napięcia krokowego.
   * Szczegółowe zasady bezpiecznych zachowań przy pracach na torach zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrębie sieci trakcyjnej znajdują się w instrukcjach EBH-1, EBH-1a, EBH-1b, EBH-1c.
6. Czynności zakazane w czasie wykonywania pracy na terenie kolejowym:
   * Zabrania się wykonywania prac w obrębie czynnych torów w czasie ograniczonej widoczności przez mgłę i intensywne opady deszczu.
   * Nie wolno przechodzić przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, jak również bezpośrednio za przejeżdżającym taborem.
   * Nie wolno przechodzić pod taborem, po zderzakach i sprzęgach wagonów
   * Zabrania się wykonywania pracy w torach przed lub za stojącym taborem w odległości mniejszej niż 10 m.
   * Nie wolno przebywać na międzytorzu w czasie przejazdu pociągu, jeżeli odległość między osiami sąsiednich torów jest mniejsza niż 5,60 m.
   * Należy unikać chodzenia po rozjazdach oraz zabrania się wkładania kończyn pomiędzy ruchome części rozjazdów.
   * Nie wolno stać, chodzić po materiałach zgromadzonych na międzytorzu przeznaczonych do zabudowy lub pozostałych po demontażu.
   * Zabrania się wchodzenia w zasięg pracy maszyn budowlanych i torowych bez wcześniejszego zasygnalizowania operatorowi potrzeby dojścia. Dojście w zasięg pracy maszyny może nastąpić dopiero po jej zatrzymaniu.
   * Zabrania się wchodzenia w miejsca zagrożenia (wykopy, prace na rusztowaniach i inne miejsca) oznakowane i wygrodzone np. taśmą ostrzegawczą.
   * Zabrania się urządzania stanowisk pracy w pobliżu sieci trakcyjnej bez uprzedniego uzgodnienia z przedstawicielem Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze.
   * Zabrania się składowania materiałów, narzędzi w odległości mniejszej jak 2,5 m licząc od osi toru.
   * Zabrania się w czasie pracy spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

**Zatwierdził:**

**Dyrektor**

**Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(pieczęć i podpis Dyrektora)*