**Usługa załadunku wagonów węglarek typu Ea oraz wagonów Tams/Tamns na terenie zakładu Anwil S.A. na wydziałach pakowni nawozów LN1 lub LN2.**

Usługa polega na przeładunku / załadunku nawozów w Big Bagach na pakowni nawozów LN1 lub LN2 wg zakresu:

1. Załadunek Big Bagów z placu lub z drogowych środków transportu na wagony węglarki Ea lub Tams/Tamns w ilości zgodnej z dyspozycją - dowiezienie produktu na miejsce przeładunku oraz rozładunek drogowego środka transportu po stronie zamawiającego z wydajnością 60 t/h.
2. Załadunek wagonów możliwy tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – brak opadów.
3. Założenie plandeki ochronnej na wagon węglarka Ea. Plandeki dostarcza zamawiający.
4. Pojemność worków BIG BAG to 500 kg, 600 kg, 750 kg (podstawowa pojemność 500 kg).
5. Usługa będzie zlecana drogą telefoniczną lub mailową.

**UWAGA**

**Przed rozpoczęciem prac wymagane jest opracowanie IBWR i zatwierdzenie dokumentacji zgodnie z procedurą (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 3 pkt. 5).**

Anwil S.A. gwarantuje wykonanie następujących czynności podczas załadunków wagonów:

- dowóz opakowań w miejsce przeładunku;

- oznakowanie wagonów;

- otwarcie i zamknięcie dachu wagonów Tams/Tamns;

- zaplombowanie wagonów Tams/Tamns;

- wiązanie założonej plandeki;

- sterowanie przeciągarką wagonową w celu podstawienia wagonu pod załadunek;

- zabezpieczenie wagonu (tektura, kapsle) przed załadunkiem.

**stawki PLN/tonę**

1. Załadunek / przeładunek nawozów spakowanych w BB – neutralne (stawka PLN/tona);
2. Załadunek / przeładunek nawozów spakowanych w BB – towar niebezpieczny RID/saletra amonowa/ Anvistar (stawka PLN/tona);
3. Założenie plandeki ochronnej na wagon węglarka Ea – stawka PLN/wagon

**Kryteria techniczne:**

1. Potwierdzenie wykonania usługi zgodnie z SIWZ.
2. Potwierdzenie przez Wykonawcę czasu załadunku 1 wagonu – (rekomendowane przez ANWIL max 1,5 godziny wraz z zabezpieczeniem towaru plandeką, załadunek wagonu ok. 55 ton); -zależne od warunków atmosferycznych.
3. Potwierdzenie przez Wykonawcę możliwości załadowania 18 wagonów na dobę.
4. Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego sprzętu do wykonania usługi oraz zasobów ludzkich o wymaganych kwalifikacjach.
5. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej poprzez dołączenie protokołu poświadczonego przez Zamawiającego.

Umowa ramowa na czas nieokreślony; ważność stawek 2 lata.

**Przeładunek towaru na wagony węglarki typ Ea**

Długość wagonu – 14,04 m

Długość wagonu 12,34 m

Przeładunek towaru na wagony typu Tams

Długość wagonu – 14,04 m

Przeładunek towaru na wagony typu Tamns

Długość wagonu – 15,74 m

**Przedziały składów :**

990 t netto 18 wagonów Ea / Tams / Tamns

1210 t netto 22 wagonów Ea / Tams / Tamns

1650 t netto 30 wagonów Ea / Tams / Tamns

1925 t netto 35 wagonów Ea / Tams / Tamns .

Podane dane techniczne wagonów mogą być różne w zależności od przewoźnika.