**Specyfikacja**

**Dotyczy: Zakup i dostawa palet typu Mawak w ramach zawartych umów**

Nr projektu inwestycyjnego (jeżeli dotyczy):

1. Specyfikacja techniczna:

* Wymagania:
* długość 1200+/-5mm
* szerokość 1000+/-5mm
* wysokość 136+/-4mm
* wilgotność desek 22%
* zachowanie kąta krawędzi
* Atest IPPC

1. Zakres prac / dostawy:

Zakup i dostawa palet typu Mawak

1. Termin wykonania / dostawy:

Dostawy do 31.12.2026 na wywołanie przez cały rok

1. Załączniki:

* Schemat palety

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru usługi / dostawy:

* Atest IPPC od dostawcy,

1. Wymagania:

* Wymagania jakościowe jak w podanej wyżej specyfikacji technicznej
* Dostawca we własnym zakresie dostarczy i każdorazowo rozładuje palety na rampie samochodowej.

Załącznik nr 1

