***Załącznik nr 2a do WPZ***

## „PARAMETRY TECHNICZNE”

**DOSTAWCA (Pełna nazwa podmiotu składającego ofertę):**

**………………………………………….……………………………………………………………………………………**

*Nazwa firmy*

**Wymagania oraz parametry techniczne, jakie musi spełniać minikoparka wraz z przyczepą do transportu, objęta niniejszym postępowaniem zakupowym.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania dla sprzętu budowlanego minikoparka:** | |
| Fabrycznie nowa / rok produkcji min. 2025r. | Tak / …………….. r. |
| Marka i model | …………………………………………………………. |
| Moc silnika min 12 kW | ………………………………………………………… |
| **Maszyna musi być wyposażona w minimum 4 (linie) hydrauliczne, wyprowadzone na ramię maszyny, o następującym przeznaczeniu:**  **Obwód hydrauliczny do obsługi szybkozłącza:** Dedykowana linia służąca do hydraulicznego ryglowania i odblokowywania osprzętu z kabiny operatora (zmiana łyżek)  **Obwód funkcji PowerTilt:** obsługa głowicy wychyłu łyżki  **Obwód dwustronnego działania:** Linia wysokiego przepływu przeznaczona do zasilania osprzętu wymagającego ruchu w obu kierunkach lub dużej mocy, np. młota hydraulicznego, wiertnicy lub otwierania/zamykania szczęk chwytaka.  **Obwód obrotu osprzętu:** Dodatkowa linia pomocnicza przeznaczona do obsługi funkcji obrotowych narzędzi (np. rotatora w chwytaku, łyżki skarpowej uchylnej lub głowicy obrotowej).  **UWAGA- obie dodatkowe linie sterowane z joystick’u w kabinie operatora – wymagane sterowanie proporcjonalne** | Tak |
| Szybkozłącze do osprzętu w pełni hydrauliczne | Tak |
| Powertilt sterowany proporcjonalnie | Tak |
| Automatyczny system odpowietrzania układu paliwowego | Tak |
| Kat obrotu wysięgnika (L/P) 78° /49° - tolerancja +/- 2% | Tak |
| Głowica uchylna na końcu ramienia | Tak |
| Radio | Tak |
| Reflektory robocze: 2szt.; tylne światło ostrzegawcze czerwone: 1 szt. | Tak |
| Dodatkowe gniazdo 12 v w kabinie | Tak |
| Zawór wolnego spływu do linii młota zamontowany przy kabinie | Tak |
| Haki dachowe | Tak |
| Jeden klucz do wszystkich zamków | Tak |
| pompy hydrauliczne zmiennej wydajności | Tak |
| Automatyczny hamulec obrotu | Tak |
| Schowek dla narzędzi | Tak |
| Zaczepy transportowo – przeładunkowe min. 4 szt. | Tak |
| Ustawny lemiesz szerokości około 980-1370mm/300mm | Tak |
| Hydraulicznie rozsuwane podwozie 980- do 1400 mm | Tak |
| Alarm przeciążenia | Tak |
| Zabezpieczenie przy zerwaniu przewodów (zamek hydrauliczny) | Tak |
| Minikoparka powinna być wyposażona w 3 łyżki; 30/ 50/ 100 cm | Tak |
| Młot hydrauliczny do minikoparki (w zestawie) | Tak |
| Okres gwarancji: min. 24 miesiące | ……………………… \* |
| Koparka zgodna z obowiązującą normą EN 474. Zamawiający wymaga załączenia do oferty Deklaracji Zgodności WE oraz certyfikatu badania typu wydanego przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, potwierdzającego zgodność z normami bezpieczeństwa dla maszyn budowlanych (np. PN-EN 474). | Tak |
| Karta katalogowa (dołączona do oferty) | Tak |
| **Wymagania dla przyczepy/ lawety do transportu minikoparki** | |
| Fabrycznie nowa / rok produkcji min. 2025r. | Tak / …………….. r. |
| Marka i model | ………………………………………….. |
| DMC do 3500 KG | Tak |
| Ładowność min. 2400 | Tak |
| Ilość osi: 2 hamowane | Tak |
| Regulowany/ łamany Dyszel (sprzęg regulowany do każdego typu pojazdu) (25-95cm) | Tak |
| Koło zapasowe ze wspornikiem | Tak |
| Szerokość w środku umożliwiająca swobodny wjazd oferowanej minikoparce: min 1800mm | Tak |
| Długość dopasowana do oferowanej koparki z możliwością załadowania wszystkich 3 łyżek i młota hydraulicznego: min 3700mm | Tak |
| Burty boczne ocynkowane lub aluminiowe o wysokości min. 200mm | Tak |
| Najazdy ocynkowane, nierdzewne lub aluminiowe z podporami | Tak |
| Uchwyty do spinania sprzętu wspawane w ramę | Tak |
| Koło zapasowe | Tak |
| Fartuchy przeciw błotne | Tak |
| Metalowe błotniki | Tak |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | ……………………… \* |

\*) Proszę wpisać liczbę miesięcy zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do WPZ

|  |  |
| --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_ 2026 r.* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | *(podpis i pieczątka imienna osoby wskazanej w dokumencie, uprawniającym do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Dostawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)* |