**STACJA PALIW ORLEN EGER**

3300, Eger, II. Rákóczi Ferenc utca

**Zakres opracowania : 215 m2**

**Przed złożeniem oferty konieczny jest pomiar na miejscu ! PODANE ILOŚCI SĄ SZACUNKOWE !**

**Poniższy zakres jest orientacyjny !**

**Warunkiem koniecznym do otrzymania zlecenia jest posiadanie w swoim zespole kierownika budowy ze znajomością języka angielskiego w zakresie zaawansowanym !**

**W załączeniu przesyłam zdjęcia obiektu.**

**Załączony projekt nie jest ostateczny i może ulec zmianie.**

Pawilon stacji Paliw do całkowitego remontu. Płytki na ścianach oraz podłogach w całym pawilonie do wymiany. Armatura w całym obiekcie zostanie wymieniona. Sufit należy wymienić na całej powierzchni Stacji Paliw. Zakres obejmuje poszerzenie pomieszczeń użytkowych o pomieszczenie myjni – adaptacja wraz ze wszystkimi instalacjami, skuciem płytek, osuszaniem, skuciem tynków oraz postawieniem nowych ścian z gk. Dodatkowo należy zasypać kanał, utwardzić i zalać betonem. W zakresie znajduje się również wykonanie nowej instalacji elektrycznej na całym obiekcie stacji z doprowadzeniem pod szafę elektryczna. Pomalować należy stolarkę. Ponadto zamontować należy grafiki na szkle, lustra oraz blachy nierdzewne na korytarzu. Zamontować należy również grzejniki elektryczne. Instalacja kanalizacji zostanie przerobiona i dostosowana do nowych urządzeń( regały, kawiarki itd.) Ponadto, należy wykonać „fartuch” z płytek bianco na Sali sprzedaży. Wymienić należy drzwi aluminiowe wewnętrzne oraz drzwi płycinowe zgodnie ze standardem DESPAR. Zdemontować należy centrale wentylacyjną oraz urządzenia myjące myjni. Naprawić należy ściany na całej stacji wraz z ich malowaniem. W obiekcie występuje relokacja pomieszczeń - wykonać należy kanalizację teletechniczną. Zakres prac obejmuje również serwis oraz malowanie drzwi zewnętrznych. Zakres ponadto obejmuje wykonanie wylewki samopoziomującej wraz z podjazdami(różnica poziomów) w pomieszczeniu myjni. Ponadto należy wybić otwór drzwiowy wraz z wykonaniem nadproża konstrukcyjnego w ścianie między myjnią a salą sprzedaży. Należy również wymontować ze ściany zewnętrznej sejf oraz zamurować otwór i odtworzyć elewacje. W obiekcie występuje relokacja toalety socjalnej oraz toalet klientów – do nowych lokalizacji należy doprowadzić kanalizacje – wraz z wykuciem posadzki oraz płyty fundamentowej aby uzyskac odpowiednie spadki. Należy wyburzyć ściany murowane(30m2). Zakres obejmuje również demontaż oraz zamurowanie drzwi do magazynu olejowego oraz odtworzyć elewacje. Ponadto należy wybić otwór oraz zamontować drzwi w ścianie zewnętrznej wraz z wykonaniem nadproża konstrukcyjnego. Również należy powiększyć otwory drzwi z wykorzystaniem nadproży budowlanych z Sali sprzedaży na zaplecze. Należy również zaślepić bramy myjni z zewnątrz oraz odtworzyć elewację. Ponadto, należy wykonać inspekcje pokrycia dachowego ze względu na miejscowe przecieki – w razie konieczności wykonać uszczelnienie.

**1. Prace wyburzeniowe oraz utylizacja.**

- Skucie płytek podłogowych – 215 m2

- Skucie płytek ściennych - 180m2( 100m2 wc + zaplecze, 60m2 myjnia – adaptacja do Sali sprzedaży, 20m2 zaplecze)

- Wykuwanie(poszerzanie) otworów pod właściwe drzwi – 15 sztuk

- Rozbiórka i utylizacja mebli – 1kpl

- Demontaż wszystkich grzejników na Stacji Paliw oraz budynku toalet –12 sztuk

- Wyburzenia ścian z płyt GK – 200 m2( 100m2 wc + zaplecze, 40m2 ściana myjnia – poszerzenie Sali sprzedaży, zaplecze – 60m2)

- Wyburzenia ścian murowanych – 30m2

- Demontaż sufitów na całym obiekcie – 215m2

- Demontaż jednostek wentylacji – 1kpl

- Demontaż urządzeń myjących myjni – 1kpl

**2. Prace wykończeniowe na zewnątrz.**

- Malowanie stolarki okiennej RAL 7022 – 25 m2

- Zaślepienie od środka dwóch sztuk drzwi bramy płytami GK na stelażu – 2kpl

- Zaślepienie bram myjni z zewnątrz oraz odtworzenie elewacji. – 1kpl

- Wykonanie przeglądu dachu – 1kpl

**3. Prace wykończeniowe wewnątrz pawilonu.**

- Wykonanie nowej warstwy samopoziomującej - 215m2

- Wykonanie kanalizację teletechniczną – 62mb

- Wykonanie nowych ścian z GK – 210 m2

- Położenie płytek na ścianach – 180 m2

- Położenie płytek na podłogach – 215 m2

- Demontaż urządzeń myjących w myjni – 1kpl

- Montaż armatury wraz z zabudową z płyt GK  - 1 kpl

- Wymiana zaworków  podejść wodnych. – 1 kpl

- Modernizacja starej + wykonanie nowej kanalizacji po poszerzeniu Sali o pomieszczenie myjni – 55mb

- Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej do toalet po zmianie lokalizacji – 1kpl

- Wykonanie nowych sufitów – 215 m2

- Wykonanie dodatkowych punktów elektrycznych – 1 kpl

- Montaż nowego oświetlenia wraz z okablowanie na całej stacji  - 1kpl

- Naprawa ścian oraz położenie gładzi wraz z malowaniem na wszystkich ścianach - 190 m2

- Wymiana drzwi wewnętrznych – 15 szt

- Wymiana drzwi zewn – 2szt

- Serwis oraz malowanie drzwi zewnętrznych – 1kpl

- Wybicie otworu drzwiowego z zamontowaniem nadproża konstrukcyjnego między pomieszczeniem myjni a salą sprzedaży – 1kpl

- Demontaż i zamurowanie drzwi do magazynu olejowego z odtworzeniem elewacji- 1kpl

- Uporządkowanie kabli – 1 kpl

- Doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do nowych urządzeń – 65 mb

- Montaż okładzin z blachy nierdzewnej – 35 mb

- Wykonanie oraz montaż grafiki na szkle w WcKlient – 1kpl

- Zakup oraz montaż luster w WC KLIENT – 1kpl

-Zasypanie kanału w myjni - Zasypanie, zagęszczenie, wylanie warstwy konstrukcyjnej betonu ze zbrojeniem – 1kpl

- Wykonanie najazdów w pom. myjni ze względu na duże różnice poziomów między myjnią a salą sprzedaży – 1kpl

- Demontaż grzejników - 1kpl

- Zakup oraz montaż grzejników elektrycznych – 1kpl

- Wybicie otworu oraz montaż drzwi w ścianie zewnętrznej wraz z wykonaniem nadproża konstrukcyjnego.

- Demontaż ze ściany zewnętrznej sejfu oraz zamurować otwór wraz z odtworzeniem elewacji.

- Kompleksowe sprzątanie po wykonanych pracach – 1kpl

**Zakres robót nie obejmuje dostawy oraz montażu: mebli, lampy oraz wizualizacji.**

**Warunkiem podpisania protokołu końcowego jest dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym również obszernej dokumentacji fotograficznej.**

**Orlen Budonaft dostarcza: płytki, sufity, drzwi aluminiowe.**

**Po stronie wykonawcy beton, zbrojenie, DRZWI PŁYCINOWE 212CM, grafiki, lustra, armatura oraz pozostały materiał konieczny do poprawnego wykonania zadania zgodnie ze standardami PKN ORLEN oraz kartami katalogowymi.**