**Wykonanie kompleksowych nawierzchni z kostki betonowej na SP Natolin**

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac związanych z kompleksowym wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

* Wykonanie dróg i placów manewrowych, wraz z miejscami postojowymi (kostka behaton) – 1553m2
* Chodniki (kostka Holand) – 229m2
* Wykonanie zjazdu– 102m2 (oraz demontaż istniejącej nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją– 43m2)
* Wykonanie pobocza zjazdu– 36m2
* Wykonanie obrzeży betonowych 8x30cm – 129mb
* Wykonanie krawężników betonowych 15x30cm - 345mb
* Wykonanie oporników betonowych 12x25cm – 34mb
* Wykonanie odwodnienia betonowego szczelinowego D400 (przy zjeździe) ze studzienką– 8,7m
* Wykonanie krawężników najazdowych (obniżających) 22x15 na ławie betonowej z oporem – 53mb
* Wykonanie ścieku przejezdniowego z betonowej kostki brukowej – 28mb
* Wyznaczenie ciągów pieszych i miejsc postojowych

Dodatkowo należy uwzględnić:

* Uszczelnienie pomiędzy krawędzią krawężnika najazdowego przy zjeździe oraz nawierzchnią istniejącej drogi asfaltowej przy użyciu tiksotropowej masy (np. Tok-Plast).
* Badania nośności i zagęszczenia po stronie wykonawcy.

Obowiązkowa obecność na etapach odbiorowych przez zarządcę drogi jak również odbiorów technicznych.

Prace zgodnie z projektem budowlanym, standardem Orlen S.A. i PZT.

Dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej.

Termin rozpoczęcia prac: druga połowa listopada - do potwierdzenia. Czas trwania: 5 tygodni

Miejsce realizacji: SP Natolin, ul. Logistyczna, 05-825 Natolin, gm. Grodzisk Mazowiecki

Oferty proszę przygotować na podstawie załącznika Excel „Zakres - kostka SP Natolin" i uwzględnić cenę usługi wraz z materiałami, powyższymi wytycznymi oraz sprzętem.