Wykonanie przebudowy średniego napięcia na terenie MOP Stobiecko Zachód

W zakres prac wchodzi wykonanie:

- demontaż istniejącego przyłącza SN w kierunku nieczynnej stacji transformatorowej

- dostawa i montaż słupa

- poprowadzenie kabla SN z słupa nr 5 na terenie MOPa Stobiecko Zachód, do trafostacji na terenie MOP Stobiecko Zachód

Wykonanie prac wraz z zgłoszeniami oraz odbiorem przyłącza przez gestora sieci. Dostawa trafostacji po stronie MD. Geodeta wraz z uzyskaniem mapy uwierzytelnionej po stronie zleceniobiorcy. Wszystkie koszty związane z wykonaniem tego zakresu (np. koszty związane z pogotowiem energetycznym itp.) po stronie zleceniobiorcy. Wykonanie przyłącza na terenie istniejących nawierzchni utwardzonych na terenie MOPa należy wykonać przepustem. Wykonanie prac wraz z odtworzeniem nawierzchni. Wykonanie prac wraz z materiałem zatwierdzonym przez zakład energetycznych. Wykonanie prac zgodnie z projektem, warunkami i uzgodnieniami