Wykonanie wylewek i kompleksowych prac wykończeniowych wraz z materiałem w pawilonie stacji paliw MOP Stobiecko Zachód, zgodnie z projektem i standardem StopCafe 2.0 oraz wytycznymi dostawców inwestorskich w zakresie:

Wykonanie wraz z materiałem wylewki na pawilonie zgodnie z projektem w układzie:

Posadzka korytarza zaplecza bez ogrzewania podłogowego:

- płytka gres techniczny 30x30cm zgodnie z kartą katalogową MW2

- gotowy jastrych workowany cementowy 7cm

- siatka zbrojeniowa fi 10 oczko 15x15;

- folia izolacyjna - mata aluminiowa

- podłoga korytarza zaplecza i magazynów polistyren ekstrudowany XPS 12cm

- izolacja przeciwwilgociowa a korytarza zaplecza bez ogrzewania podłogowego:

Posadzka pozostałych pomieszczeń

- płytka gres techniczny 30x30cm lub 60x60 zgodnie z kartą katalogową MW2

- gotowy jastrych workowany cementowy 7cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym

- papa asfaltowa podkładowa klejona na zakład

- podłoga korytarza zaplecza i magazynów polistyren ekstrudowany XPS300 12cm

- papa asfaltowa podkładowa klejona

Rozstaw ścianek prosimy przyjąć zgodnie z aranżacją. Kompleksowe prace wykończeniowe w pawilonie stacji paliw zgodnie z dokumentacją techniczną i standardem STOP Cafe 2.0. W zakres robót wchodzą m.in.: wykonanie posadzek wraz z cokołami z płytek ceramicznych, poszycia ścian płytami gk i płytkami ceramicznymi, montaż sufitów systemowych podwieszanych wraz z dostawą prętów gwintowanych i wieszaków typu V, wykonanie sufitu z płyty gk ogniowej w pomieszczeniu technicznym, wykonanie ścianek działowych z płyty gk z wypełnieniem z wełny, wypełnienie ścian zewnętrznych wełną mineralną. Wykonanie ścian murowanych kotłowni oraz sufity o odporności EI60. Wykonanie obudowy drogi ewakuacyjnej EI15 korytarza zgodnie z PT

Wykonanie dwukrotnego malowania ścian, osadzanie i montaż drzwi (zgodnie z wytycznymi producenta), dostawa i montaż wzmocnień pod meble i armaturę dla NPS i wszystkich elementów montowanych na ścianie. Wykonanie regulacji kratkach odpływowych – koordynacja przy montażu przez instalatorów. Dostawa i montaż podkonstrukcji pod otoki i monitory. Montaż blachy nierdzewnej na ścianach, malowania ścian w POZD, ułożenie płytek na ścianie w POZD, wykonanie parapetów wewnętrznych, dostawa i montaż wycieraczek systemowych, malowanie i obudowa słupów konstrukcyjnych, wykonanie zabudowy szpalety górnej wzdłuż witryny aluminiowej, wykonanie przejść dla instalacji dostawców inwestorskich, branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, dostawców mebli gastronomicznych, malowanie konstrukcji sufitu podwieszanego na Sali sprzedaży oraz wykonanie drobnych prac towarzyszących.

Prace wykonane wraz z materiałem zgodnym ze standardem Orlen SA z wyłączeniem: drzwi, sufitów (płyty sufitowe, profile systemowe, pręty do profili), płytek ceramicznych, blachy nierdzewnej, luster.

Wymagana obecność przy odbiorze technicznym. Należy dostarczyć pełną dokumentację powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej

Termin rozpoczęcia: początek stycznia czas trwania prac 6 tygodni