Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem instalacji wewnętrznych sanitarnych, wody, CO i gazu na stacji paliw MOP Stobiecko Zachód, w zakresie:

- wykonanie instalacji wody zimnej i instalacji wody ciepłej wraz z stacją uzdatniania i zestawem wodomierzowym;

- wykonanie instalacji wody cyrkulacyjnej;

- wykonanie pionów kanalizacyjnych i podejść kanalizacyjnych (odprowadzenie skroplin po stronie dostawcy klimatyzacji);

- wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych z dachu (bez montażu wpustów dachowych);

- instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i nagrzewnicami oraz w pełni wyposażoną kotłownią (w tym dostawa kotła, podgrzewacza cwu) zgodnie z projektem;

- instalacja gazu od zaworu do kotła– wraz z dostawą i montażem kompletnego systemu gazex (mi. In centralka z dwoma czujnikami – jeden na zbiorniku drugi w kotłowni), zawór MAG, syrenę akustyczno dźwiękową) oraz gazomierzem.

- instalacja ciepła technologicznego wraz z kurtynami w kolorze 9006 i aparatami grzewczymi (uwzględnić wszystkie ciepliki do klimatyzacji i centrali);

- wykonanie instalacji hydrantowej wraz z badaniem wydajności hydrantu;

- dostawa i montaż kratek ściekowych posadzkowych;

- dostawa i montaż armatury i ceramiki sanitarnej (zgodnie z kartami katalogowymi ORLEN S.A.), zestaw podtynkowy WC GEBERIT, kabiny w szatniach personelu wykonać standardowe, w WC Kierowców wpuszczane w posadzkę;

- podłączenia (zawory i wężyki) wod-kan zaplecza gastronomicznego, kuchennego oraz sanitarnego, wykonanie syfonu higienicznego do ekspresu do kawy;

- przejścia ppoż w kotłowni;

- przygotowanie dokumentów i uczestnictwo w odbiorach UDT kotłowni;

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji instalacji wody i przedstawienia pozytywnych wyników badania próbek wody (bakteriologia i fizykochemia).

W ofercie prosimy nie ujmować: konglomeratów, kanalizacji pod posadzkowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wykonania instalacji skroplin z jednostek klimatyzacji wewnętrznej.

Kocioł dobrany przez projektanta lub o parametrach równych lub wyższych.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi, standardem Orlen S.A. oraz wskazówkami dostawców Inwestorskich wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w formie papierowej – 2 egzemplarze i elektronicznej dysku zewnętrznym typu pendrive wraz z protokołami.