Specyfikacja

Zakup i montaż regałów magazynowych ręcznego składowania

|  |  |
| --- | --- |
| Wysokość regałów magazynowych | H-2000 mm |
| Głębokość ram | 1000 mm |
| Ilość poziomów składowania | 4 |
| Dopuszczalne obciążenie półki | 200 kg |
| Dopuszczalne obciążenie regału | 800 kg |

Wymagane zabezpieczenie regałów magazynowych

Zabezpieczenia bezpośrednio mocowane do posadzki.

Wymagane przeprowadzenie wizji lokalnej oraz wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi klienta, przepisami p.poż, BHP i wytycznymi gospodarki magazynowej.

Dostawa i montaż w cenie.

Wymagane certyfikaty/atesty.

Wymagana gwarancja minimum 24 miesiące (na produkt i montaż).

Przeglądy okresowe/gwarancyjne w cenie.

Osoba do kontaktu w celu umówienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Mariusz Dura tel. 605 060 679

**Miejsce dostawy:**

ul. Wrocławska 58

45-701 Opole