Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakres oferty powinien obejmowaćdemontaż rurociągów, zapieczenie wolnych zakończeń orurowania oraz utylizację powstałego odpadu.

Zakres prac:

1. Demontaż nieczynnych rurociągów, 25 sztuki, (szacunkowo około 1500mb, ilość mb może się różnić)
   * Prace związane z demontażem rurociągów muszą być prowadzone w sposób nie kolidujący z ciągłością procesu w tym ruchu pojazdów.
   * Nie zezwala się na zrzucanie z wysokości demontowanych elementów, niezbędny podnośnik lub rusztowanie.
   * Prace powinny być prowadzone z rusztowania przy ewentualny użyciu dźwigu
   * Przed rozpoczęciem demontażu rurociągów należy je opróżnić, czynności w asekuracji obsługi instalacji.
   * Wykonawca przed rozpoczęciem demontażu każdego rurociągu musi mieć akceptację osoby asekurującej celem potwierdzenia oprószenia rurociągu oraz jego weryfikacji.
     + Koszt usunięcia rozlewisk powstałych w wyniku prac nie zaakceptowanych przez asekurującego ponosi wykonawca.
2. Wszystkie wolne zakończone rur należy zaślepić flanszami.
   * Dla zakończenia z kryzą ( np.. przy zaworze) należy ślepić rurociąg flanszą pełną
   * Dla zakończenia cięciem należy dospawać kryzę i ślepić flanszą
   * Dostarczenie wszystkich elementów niezbędnych do ślepienia rurociągów
   * Miejsca zakończenia zostaną wskazane w trakcie wizji lokalnej.
3. Utylizacja wszystkich powstałych odpadów, z wyjątkiem pozostałości po opróżnianiu rurociągów.

Wymagania Zamawiającego w prowadzenia prac:

1. Wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji **IBWR** dla prowadzonych prac w Służbach BHP Zamawiającego.
2. Zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac w tym części zielonych przed zanieczyszczeniem.
3. Uporządkowanie terenu – Na koniec każdego tygodnia w trakcie rozbiórki należy dokładnie uprzątnąć teren z ewentualnych pozostałości, wywieźć i zutylizować odpady.


**Opisane powyżej wymagania należy potraktować jako podstawę do sporządzenia oferty bazowej. Oferent powinien dokonać pomiaru rurociągów a długości podane poniżej potraktować jako dane orientacyjne.**

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

* Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.
* Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.
* W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla kompleksowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.
* Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.
* Prace na obiekcie (inwentaryzacje, uzgodnienia, realizacja rzeczowa) powinny odbywać się w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
* Wykonawca zostanie obciążony kosztami związanymi z zaburzeniami ciągłości procesu produkcyjnego wynikającymi z niewłaściwego prowadzenia w/w prac

Informacja o rurociągach :

Rysunek przedstawia przekrój estakady. Rurociągi poznaczone do wycięcia zaznaczone są kolorem niebieski (23 sztuki)



Zdjęcie poglądowe estakady.



Zdjęcie przedstawia dwa rurociągi (kolor brązowy) przeznaczone do rozbiórki nie ujęte w przekroju.

