Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakres oferty powinien obejmowaćkompleksową adaptację pomieszczeń socjalnych w raz z wyposażeniem budynku archiwum w Trzebini.

Zakres prac:

1. Adaptacja pomieszczeń zgodnie z planem, obejmującą zmianę układu pomieszczeń i punktów instalacji elektrycznej, oświetleniowej, CO, CUW oraz kanalizacji
2. Dostawa z montażem oraz kuchni i wskazanych sprzętów.
3. Utylizacja powstałych odpadów

Wymagania Zamawiającego w zakresie remontu

1. Zmiana układu pomieszczeń zgodnie z planem
   1. Etap 1
      1. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
      2. Demontaż istniejącej instalacji CO
      3. Demontaż istniejącej instalacji WU
      4. Wyburzanie ścian wyznaczonych zgodnie z planem
      5. Postawienie nowych ścian zgodnie z planem ( zabudowa stelażowa )
      6. Zmiana położenia drzwi zgodnie z planem
      7. Skucie posadzek
   2. Etap 2
      1. Wykonanie odpływów zgodnie z planem, dla kabin prysznicowych odpływy liniowe ( 10 punktów )
      2. Montaż instalacji elektrycznej obejmujący wykonanie punktów zgodnych z planem. (punkty – gniazdka 230V Hager Lumia Białe lub inne odpowiadające po wcześniejszej akceptacji) 12 punktów
      3. Wykonanie zasilania i sterowani oświetlenia dla pomieszczeń pod 20 kasetonów i 5 lamp drogi ewakuacji z sortowaniem, sterowanie zlokalizowane po drugiej stronie od zawiasów drzwi przed pomieszczeniem w którym sterują oświetlenie, sterownia Hager Lumia bądź odpowiednie po wcześniejszej akceptacji
      4. Montaż instalacji WU obejmujący wykonanie punktów zgodnych z planem, 10 punktów
   3. Etap 3
      1. Usunięcie ubytków w tynkach
      2. Wykonanie wylewki samopoziomującej zgodnie z planem około 51

Część powłok malarskich

* + 1. Malowanie ścian i sufitów na wysokości 2 m od podłoża farbą olejną np. Śnieżka. RAL 7001 około 41 inne odpowiadające po wcześniejszej akceptacji
    2. Malowanie powierzchni ścian od 2m od podłoża, sufitów farbą lateksowa np. Beckers Silver Pearl, około 13 inne odpowiadające po wcześniejszej akceptacji

Część prac glazurniczych

* + 1. Wyłożenie posadzki płytkami gres zgodnie z planem około 51 60x60 ( łazienki jasno szary, reszta szary )
    2. Wyłożenie ścian łazienek i szatni płytkami Paradyż Harmony płytka ścienna 30x60 . Około 60
    3. Wyłożenie ścian szatni i kuchni płytkami Paradyż Neve Bianco

płytka ścienna 30x60 . Około 70

* 1. Etap 4
     1. Zakup z montażem nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong 60 x 60 cm, około 51m2 na wyskości 2,6m
     2. Zakup z montażem 8 anemostatów w raz z wpięciem do wentylacji.
     3. Dostawa i montaż paneli LED w suficie podwieszanym typu Philips 24W 4000 lm 20 sztuk w tym 8 awaryjnych. Lampy IP 44.
     4. Dostawa i montaż lamp drogi ewakuacji 5 sztuk
     5. Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami wewnętrznych 80, 1 sztuka z podcięciami wentylacyjnymi odpornych na zabrudzenia
     6. Dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami wewnętrznych 100, 6 odpornych na zabrudzenia
     7. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicą 100 z zamkami, 1 para
     8. Dostawa i wymiana 2 okien
        + Okna o wymiarach „1 do 1” 3 szybowe, wskaźnik przenikania min 0,8 W/m2K, tłumienie minim 32 dB, wodoszczelność min 9A, przepuszczalność powietrza min 4, obciążenie wiatrem min. C5. Jedno skrzydłowe uchylne.
        + Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu
     9. Instalacja
        + 3 sztuki umywalek Geberit lub odpowiednie po wcześniejszej akceptacji
          - 1 sztuka szerokość 45 cm
          - 2 sztuki szerokość 60 cm
        + toaleta zabudowana Geberit lub odpowiednie po wcześniejszej akceptacji
        + 2 prysznice natynkowe Geberit lub odpowiednie po wcześniejszej akceptacji
        + 2 odpływy liniowe z stali nierdzewnej
        + Kabiny prysznicowe wykonane z płyty HPL
     10. Dostawa i montaż wyposażenia łazienek
         + wklejonego 60 x 100 ( 2 szt.)
         + wklejanego 140 x 100
         + suszarka naścienna 2 sztuki ( moc min 1000W )
     11. Dostawa wyposażenia szatni
         + Szafki ubraniowe BHP podwójne 6 sztuk ( szerokość 500mm)
         + Szafki gospodarcze metalowe BHP z pólkami i zamkiem ( szerokość 300mm ) 6 sztuk
         + Ławka dwustronna z oparciem ( minimum 1200mm)
     12. Dostawa i montaż kuchni z wyposażeniem płyty marki EGER lub odpowiednik, osprzęt Blum lub odpowiednik
         + Zabudowa 3,6 mb dół z blatem laminowanym
         + Zlew jednokomorowy z stali nierdzewnej
         + Lodówka do zabudowy pod blatowa
         + Okap zabudowany w szafce ( podpięcie wylotu ma zewnątrz)
         + Płyta grzewcza 2 pola 1 fazowa
         + Zabudowa góra
           - 1 szafka na ociekacz nad zlewem + opiekacz
           - 1 szafka z półkami
         + Stół + 4 krzesła trudno brudzące
         + Kuchenka mikrofalowa na blatowa wykończenie INOX
     13. Dostawa i montaż grzejników dobranych względem parametrów wody CO dobranych do kubatury pomieszczeń zgodnie z planem


**Opisane powyżej wymagania należy potraktować jako podstawę do sporządzenia oferty bazowej.**

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

Plan I



Plan II

