Silnik diesla  4 cylindrowy   
**Maszt Triplex z pełnym  
wolnym skokiem 4300 mm lub DUPLEX  3100mm**  
Wysokość opuszczonego masztu **2235 mm każda propozycja powyżej 2350mm jest nie do przyjęcia**  
Podnoszenie swobodne (wolny skok )  minimum **996 mm**  
Wysokość osłony kabiny **2210mm każda propozycja powyżej 2350mm jest nie do przyjęcia**

**Długośc pojazdu do czoła karetki  nie więcej niż 3300mm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Udźwig wózka 4500kg/600mm LUB 5000kg/500mm** |  |

Przechył masztu przód / tył 8⁰ / 8⁰   
• Układ mokrych hamulców tarczowych (kąpiel olejowa) .  
• Przekładnia hydrokinetyczna (automatyczna) ze zmiennikiem momentu obrotowego  
• Wielofunkcyjny panel z wyświetlaczem  
• Pełne oświetlenie LED (szperacze, światła pozycyjne i STOP, kierunkowskazy).  
• Sygnał biegu wstecznego – sygnalizacja cofania  
• Światło ostrzegawcze (kogut)  
• Komfortowe regulowane, amortyzowane siedzenie operatora (pas bezpieczeństwa, podłokietniki).  
• Regulowana kolumna kierownicy, wspomaganie kierownicy.  
• Lusterka wsteczne  
•  System uniemożliwiający uruchomienie wózka gdy kierowca nie siedzi w fotelu  
• Instrukcja obsługi wózka widłowego  
• Deklaracja zgodności  
• Pełna kabina z ogrzewaniem i wentylacją• Układ mokrych hamulców tarczowych  
• 3 sekcje hydrauliczne  
• Wysięgnik z hakiem o udźwigu 4500kg  
• Dodatkowo komplet wideł o długości 1200mm  
**• Przesuw boczny wideł zintegrowany**  
  
  
Dane techniczne wysięgnika wysięg L = 600 mm – 2200 mm /teleskopowy/  
udźwig 4500 kg / 600 mm, 2000kg/2200mm  
wyposażony w hak obrotowy  
5 pozycji położenia haka co 400mm  
wysokość całkowita wysięgnika 1300 mm  
Deklaracja Zgodności, CE  
Przeprowadzone badanie UDT  
Gwarancja:  
48 miesięcy/4000 motogodzin ( w zależności co pierwsze nastąpi ) na wózek widłowy  
12 miesięcy/1000 motogodzin ( w zależności co pierwsze nastąpi ) na wysięgnik z hakiem  
Przeglądy co 6 miesięcy/ 500 motogodzin ( co nastąpi pierwsze).