Załącznik Nr 1

Specyfikacja Techniczna zamawianego testera

Tester linii telefonicznych składający się z testera 1155-5001 Sidekick Plus LCC, Sidekick FED kit – 1 kpl.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | Parametr Techniczny | Dane | Potwierdzenie Parametru [TAK/NIE] |
|  | Test Stress | 0 do 82 dBmC |  |
|  | Maksymalne napięcie zmienne | 250 V |  |
|  | Maksymalne napięcie stałe | 300 V |  |
|  | Maksymalna rezystancja | 100 MΩ |  |
|  | Maksymalna rezystancja izolacji | 999 MΩ |  |
|  | Miernik odległości rozwarć | 30 km |  |
|  | Liczba wykrywanych cewek pupinizacyjnych | 0-5 |  |
|  | Maksymalny prąd pętli | 110 mA |  |
|  | Tłumienność | -70 do 3 dBm |  |
|  | Szumy | 0-90 dBmC |  |
|  | Częstotliwość generatora | 200 Hz do 20 kHz |  |
|  | Poziom sygnału referencyjnego | 3 do -20 dBm |  |
|  | Programowane,  automatyczne testy Pass/Fail | 400 wyników testów |  |
|  | Rozdzielczość ekranu | 320 x 240 pikseli (czytelny w świetle słonecznym) |  |
|  | Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy |  |
|  | Czas pracy akumulatora | 8 godzin |  |
|  | Waga z baterią | do 1,5 kg |  |
|  | Warunki pracy | -18 0 C do 50 0C, wilgotność - 0 do 95% |  |
|  | Szczelność | IP54 |  |
|  | Gwarancja | min 12 m-cy |  |
|  | Szkolenie z obsługi testera | Termin do ustalenia po realizacji dostawy |  |