**Załącznik nr 1a do Zaproszenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr poz. | Opis | Uwagi |
| 1 | 885-230-207-0 | CZAPKA LETNIA | - kolor: szary (pantone black 30%) - z daszkiem, - z regulacją obwodu głowy, - umiejscowienie logo -z przodu czapki nad daszkiem, - wymiar logo - szer 5 cm + pole ochronne, - wersja podstawowa - wiatraczek i litery w kolorze białym, - technika wykonania: haft. |
| 2 | 885-230-209-0 | CZAPKA ZIMOWA BAWEŁNIANA | - kolor: granat – (pantone 295), szary (pantone black 30%) - bawełna 100%, - regulowana długość czapki, - umiejscowienie logo -z przodu czapki, - wymiar logo - szer 5 cm x 4,3 cm + pole ochronne, - wersja podstawowa D5- wiatraczek i litery w kolorze białym, - technika wykonania: haft. |
| 3 | 881-050-610-0 | KALESONY BAWEŁNIANE | - kolor: szary (pantone black 30%) - niekurczliwa 100% bawełna odporna na wyższe temperatury, gramatura minimum **180g,** - temperatura prania 60 °C (kolor)  - mankiet z dzianiny ściągaczowej 1: 1  - norma PN-EN 13688 |
| 4 | 886-024-102-0 | PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY | - kolor: żółty (pantone 7406), zielony (pantone  - długość do połowy łydki  -otwór wentylacyjny na plecach i pod pachami  -zwiększona oddychalność dla lepszego odprowadzenia potu  - szwy uszczelnione  - gumka wewnątrz nadgarstków  - tkanina poliester powlekany pvc  - zgodność z PN-EN 343,  - umiejscowienie logo - przód – lewa górna strona - z logo TAURON, - wymiar logo – szer 5 cm + pole ochronne - wersja podstawowa - wiatraczek i litery w kolorze białym, - technika wykonania: folia, |
| 5 | 881-050-086-0 | PODKOSZULEK MĘSKI | - kolor: szary (pantone black 30%) - z długim rękawem, - niekurczliwa 100% bawełna odporna na wyższe temperatury, gramatura minimum **180g,** - temperatura prania 60 °C (kolor)  - lamówka dekoltu wykonana z dzianiny ściągaczowej 1:1 - mankiet z dzianiny ściągaczowej 1: 1 |
| 6 | 876-205-200-0 | KOMINIARKA WEŁNIANA | - kolor: granat (pantone 295), czarny, - z jednym otworem stosowana pod hełm ochronny. |
| 7 | 885-230-145-0 | CZAPKA KOMINIARKA | - kolor: granat (pantone 295), czarny, - bawełna 100%. |
| 8 | 885-230-108-0 | CZAPKA ZIMOWA USZANKA | - uszy podpinane do góry, wykończone kożuszkiem o gramaturze 700g/m2 (gramatura dotyczy tylko nauszników), - od środka ocieplana kożuszkiem, - z logo TAURON, - z przodu czapki, - wymiar logo: szer. 5 cm + pole ochronne, - wersja podstawowa - wiatraczek i litery w kolorze białym, - technika wykonania: haft. |
| 9 | 886-024-104-0 | KURTKA P/D Z PODPINKĄ | kolor: żółty (pantone 7406), zielony (pantone 561), granat (pantone 295), - tkanina poliester powlekany PVC  - podpinka polar, - długość do połowy uda, - umiejscowienie logo - przód – lewa górna strona, - z logo TAURON, - wymiar logo – szer. 5 cm + pole ochronne, - wersja podstawowa - wiatraczek i litery w kolorze białym, - technika wykonania: folia. |
| 10 | 885-100-430-0 | FARTUCH DRELICHOWY MĘSKI | - kolor: szary (pantone black 30%) - umiejscowienie logo - lewa górna kiszonka, - wymiar logo – szer. 5 cm + pole ochronne, - wersja podstawowa - wiatraczek i litery w kolorze białym, - technika wykonania: haft.  - EN ISO 13688, Kategoria I – odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami. |
| 11 | 885-100-432-0 | FARTUCH DRELICHOWY DAMSKI | - kolor: szary (pantone black 30%) - umiejscowienie logo - lewa górna kiszonka, - wymiar logo – szer. 5 cm + pole ochronne, - wersja podstawowa - wiatraczek i litery w kolorze białym, - technika wykonania: haft.  - EN ISO 13688, Kategoria I – odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami |
| 12 | 897-302-052-0 | CZAPKA DLA SPAWACZY ZIMOWA | - kolor: granat (pantone 295), szary (pantone black 30%) - drelich impregnowany przeciwpalnie, - granatowa z opuszczanymi nausznikami  - EN ISO 11611 |
| 13 | 886-547-511-0 | WKŁAD OCIEPLAJĄCY HEŁM OCHRONNY | kolor: szary (pantone black 30%), granat (pantone 295), - ochrona głowy przed zimnem i wiatrem - zapięcie pod brodą - łatwość montażu do wnętrza hełmu - regulacja wielkości |
| 14 | 885-170-160-0 | KAMIZELKA OCIEPLANA | kolor: żółty (pantone 7406), zielony (pantone 561), granat (pantone 295), - tkanina wodoodporna do – 20oC, - podpinka polar, - długość do połowy uda, - umiejscowienie logo - przód – lewa górna strona, - z logo TAURON, - wymiar logo – szer 5 cm + pole ochronne, - wersja podstawowa - wiatraczek i litery w kolorze białym, - technika wykonania: folia. |
| 15 | 897-302-053-0 | CZAPKA DLA SPAWACZY | - kolor: granat (pantone 295), szary (pantone black 30%) - drelich impregnowany przeciwpalnie,  - EN ISO 11611 |
| 16 | 876-205-210-0 | KOMIN WEŁNIANY | - kolor: granat (pantone 295), czarny, |
| 17 | 323-410-200-0 | CHUSTA SPAWALNICZA TRUDNOPALNA BANDANA | - kolor: granat (pantone 295), czarny,  - EN ISO 11611 |
| 18 | 876-205-199-0 | OSŁONA TWARZY KOMIN Z TKANINY ODYCHAJĄCEJ | - kolor: granat (pantone 295), czarny, |
| 19 | 876-205-201-0 | KOMINIARKA TRUDNOPALNA | - kolor: granat (pantone 295), czarny  - EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1  - EN 1149 -5 |

**Uwaga: dotyczy wszystkich pozycji**

1. Oznakowanie znakiem CE.
2. Oświadczenie wykonawcy, że wyrób spełnia przedstawione przez użytkownika wymagania zawarte powyżej.
3. Oświadczenie wykonawcy, że wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia.
4. Oznaczenie etykietą zgodnie z obowiązującą normą.
5. Dostarczane wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.
6. Deklaracja zgodności - oświadczenie Producenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania produktów wykonanych z innych materiałów niż określone w powyżej.
8. Wymogi dotyczące wzoru lub użytych materiałów nie określone w powyższym opisie pozostają w gestii Dostawcy.
9. Trwale ometkowane powinny zawierać: nazwę producenta, symbol jakości, oznaczenie rozmiaru (z wyszczególnionymi: wzrost, obwód klatki piersiowej, obwód pasa, obwód bioder, obwód głowy, kołnierzyka), przepis prania i konserwacji
10. Instrukcja użytkowania w języku polskim dostarczona z wyrobem, która powinna zawierać:

* nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;
* sposób przechowywania, użytkowania, czyszczenia i prania
* informację o zalecanych przez producenta środkach czyszczących i piorących, które nie będą negatywnie oddziaływać na użytkownika oraz ten produkt