**Załącznik nr 1**

**Opis Przedmiotu zamówienia**

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu **Przecinarkę do przewodów AFL i lin odciągowych**. Spełniających poniższe wymagania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru, podzespołu, cechy maszyny** | **Parametr, cecha wymagana** | **Parametr proponowany** |
|  | **I** | **II** | **III** |
| 1. | Typ | Symetryczna przecinarka akumulatorowa 22 V do przewodów AFL i lin odciągowych, do cięcia przewodów o przekroju do 278,5 mm2 (Eagle) oraz lin odciągowych 3/8" o zwiększonej wytrzymałości |  |
| **2.** | Zasilanie | Akumulatorowe Li-Ion |  |
| **3.** | Wydajność cięcia: | Wydajność cięcia: ACSR: maks. średn. zewn. 25 mm, Lina odciągowa (EHS): maks. średn. zewn. 9,5 mm, Lina odciągowa (HS): maks. średn. zewn. 11 mm |  |
| **4.** | Długość [mm] | max 466 mm |  |
| **5.** | Szerokość [mm] | max 84 mm |  |
| **6.** | Wysokość [mm] | max 138 mm |  |
| **7.** | Obrót głowicy | 350 ° |  |
| **8.** | Akumulator Li-Ion | tak – min 4,0 Ah |  |
| **9.** | Ładowarka | tak |  |
| **10.** | Walizka transportowa | tak |  |
| **11.** | Waga | max. 3,7 kg |  |
| **12.** | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |
| **13.** | Dokumenty | Certyfikat CE, Instrukcja obsługi |  |

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty katalogowe urządzenia potwierdzające spełnienie w/w wymagań.