**Przyczepa lekka ciężarowa szt. 1**

**Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne:**

Rok produkcji 2024

1. **Przyczepa lekka ciężarowa szt. 1**

1.1. Przyczepa lekka ciężarowa O1

1.2. Układ jezdny jednoosiowy, 1350kg

1.3. Dopuszczalna masa całkowita max. 750kg

1.4. Dopuszczalna ładowność min. 450 kg

1.5. Wymiary skrzyni ładunkowej opisane w punkcie 3.

1.6. Burta tylna otwierana

1.7. 4. Zaczepy dyszla kulowy do 1500kg

1.8. Jedna oś bez hamulca

1.9. Dyszel z regulowanym manewrowym kołem podporowym - ogumionym

1.10. Dyszel ze stali

1.11. Rama ze stali

1.12. Burty wzmocnione z relingami umożliwiające transport innych materiałów, zintegrowane z ramą - spawane

1.13. Podłoga wzmocniona z płyty min. 12mm

1.14. -

1.15. -

1.16. Koła 13’’ + koło zapasowe mocowane na przyczepie

1.17. Opony renomowanego producenta, marki: Bridgestone, Continental, Dunlop, GoodYear, Michelin, Pirelli, R13C, o indeksie nośności dostosowanym do d.m.c. przyczepy, rok produkcji opon 2024 lub inne do uzgodnienia z Zamawiającym

1.18. Uchwyty do mocowania pasów transportowych min. 2 szt.

1.19. Dwa pasy transportowe

1.20. -

1.21. Instalacja oświetleniowa 12V/ 24V zgodna z przepisami o ruchu drogowym

1.22. Wyciąg ze świadectwa homologacji oraz inne dokumenty umożliwiające zarejestrowanie przyczepy

1.23. Książka gwarancyjna i książka przeglądów przyczepy, instrukcja obsługi przyczepy

1.25. Gwarancja minimum 12 miesięcy

1.26. WAŻNE: Masa własna przyczepy gotowej do transportu minikoparki musi być zgodna z danymi homologacyjnymi przyczepy

1. **Pozostałe wymagania**

|  |
| --- |
| * 1. Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 50 km od Wrocławia |

1. **Wymiary skrzyni ładunkowej przyczepy lekkiej ciężarowej**

|  |
| --- |
| 3.1 Długość transportowa: max. 2600 mm |
| 3.2 Szerokość transportowa: max. 1300 mm |

