**Istotne zapisy zamówienia**

Wykonawca wraz z dostawą środka zapewni dostawę i montaż sprzętu dozującego na okres obowiązywania umowy. Instalacja dozująca składa się:

- z paleto pojemnika w którym dostarczany jest preparat,

- pompy dozującej,

- wężyka ssącego,

- wężyka tłocznego

Koszt zakupu preparatu ma obejmować:

dostawę preparatu do Elektrowni Łaziska,

* dostawę i montaż sprzętu dozującego na okres 12 m-cy,
* serwis technologiczny w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, który ma obejmować:
* prowadzenie wizyt serwisowych z częstotliwością co najmniej 1 raz w miesiącu,
* sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu w formie elektronicznej 1 raz w miesiącu sprawozdania z wizyt, obejmującego co najmniej: zastosowaną dawkę preparatu; wynik pomiarów i ocenę szybkości korozji, ocenę osadotwórczości oraz aktywności biologicznej (poziom infekcji bakteryjnej); kontrolę stężenia preparatu w wodach obiegowych; analitykę wody uzupełniającej i chłodzącej w stopniu pozwalającym na określenie przebiegu procesu kondycjonowania; wnioski i zalecenia dla optymalizacji procesu.
* odbiór opakowań i innych odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia na dostawy sukcesywne.

**Dokumenty** **wymagane wraz z dostawą**

* dowód dostawy,
* karta charakterystyki zastosowanego preparatu (przy pierwszej dostawie oraz w przypadku jej aktualizacji).