**Nr referencyjny: PNP-S/TW/08873/2024**

## Nazwa postępowania: Dostawa butów dla spawaczy

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poz. 1** | **BUTY DLA SPAWACZY** | |
|  | Opis | Rozmiary/Miejsce dostawy |
| Buty bezpieczne S3 dla spawaczy e.s. Pleionewinny lub produkt równoważny spełniający poniższe kryteria:  EN ISO 20345:2011 S3 ze stalowym podnoskiem i stalową podeszwą  - cholewka wykonana z wysokiej jakości, wytrzymałej licowej skóry bydlęcej  - wysunięty do góry poliuretanowy nadlew na czubku, idealne do pracy na kolanach  - z szybkim zapięciem i indywidualnie regulowaną klamrą umożliwiającą idealne dopasowanie  - skórzana wyściółka i zamknięty, wyściełany język  - cholewka z przyjemnie miękką wyściółką  - wyjmowana wkładka obejmująca całą powierzchnię stopy  - izolacja spodu od ciepła (HI) i odporność na ciepło kontaktowe (HRO)  - antypoślizgowa podeszwa gumowo-poliuretanowa o wysokiej przyczepności, z samooczyszczającym się profilem, zgodna z SRC, antystatyczna, odporna na paliwa i wysokie temperatury do ok. 200°C (krótkotrwale do ok. 300°C)  Rozmiar:  40 - 2 pary;  46 - 2 pary;  44 - 2 pary;  45- 2 pary;    Środki ochrony indywidualnej zgodne z wymaganiami określonymi w RMG z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 05.259.2173.  Wraz z Deklaracją Zgodności, kartą produktu i instrukcją użytkowania. | Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli  ul. Energetyków 13  37-450 Stalowa Wola  Rozmiar:  40 - 2 pary;  46 - 2 pary;  44 - 2 pary;  45- 2 pary;    --------------------------  **Łącznie: 8 par** |