**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa oleju syntetycznego CPI CP4601-68, klasa ISO VG 68 do sprężarek gazowych AERZEN VMY 536B Ex zabudowanych w stacji odmetanowania dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – ZG Brzeszcze.

1. Parametry techniczno-użytkowe oleju:

- syntetyczny

- klasa                             ISO VG 68

- lepkość w temp. +40°C     60 - 64,4cSt

    - lepkość w temp. +100°C    9,35 - 10,2cSt

- temp. zapłonu              248°C

- temp. zamarzania       - 54°C

2. Opakowania w których jest dostarczony olej muszą być:

a) oryginalne od producenta i w sposób trwały opisane. Opis powinien zawierać:

- pełną nazwę oleju

- numer partii

- datę produkcji

- pojemność rzeczywistą w litrach

- masę brutto i netto

b) dostarczony w beczkach o poj. od 200 l. do 210 l.

3. Realizacja zamówienia:

- sprzedaż towaru będzie na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego określającego

rodzaj, ilość i miejsce dostawy,

- termin dostawy – do 21 dni od daty otrzymania zamówienia,

- wymagany transport na koszt dostawcy,

- okres gwarancji – 12 miesięcy od daty produkcji,

- płatność – przelew, 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4. Wraz z dostawą Wykonawca powinien dostarczyć:

- specyfikację towaru – dowód dostawy,

- świadectwo jakości,

- deklarację zgodności,

- karta charakterystyki (przesłane w wersji e-mail).

**Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert na produkt równoważny.**

**Wraz ze składaną ofertą bardzo proszę o dołączenie karty charakterystyki oferowanego produktu. W innym wypadku Państwa oferta zostanie odrzucona.**

**Runda aukcjyjna odbędzie się po weryfikacji dołącznonych dokumentów. O dokładnym czasie aukcji zostaną Państwo poinformowani mailowo.**

Cena netto wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy, ze względu na przeznaczenie, które nie podlegają dalszej odsprzedaży. 

Podana w postępowaniu ilość jest szacunkowa. W trakcie realizacji może ulec zmianie.