Załącznik 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia.**

Dostawa alkomatów przesiewowych PROMILER iBlow 10 dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – ZG Janina.

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Alkomat przesiewowy PROMILER iBlow 10 **- 3 zestawy**

**Specyfikacja produktu:**

• Sensor: elektrochemiczny platynowy Suracell (Fuel Cell) podgrzewany, dzięki czemu może działać w niższych temperaturach

• Specyfika: odporny na wszystkie prawdopodobne zanieczyszczenia wydychanego powietrza

• Dokładność pomiaru: ±0.07‰ przy 1.00‰

• Zakres pomiaru: 0‰-5‰ z dokładnością do 0,01‰

• Przygotowanie do pomiaru: < 8 sekund

• Czas poboru próbki: około 1 sekunda

• Tryb pracy: aktywny/pasywny

• Zasilanie: baterie alkaliczne AA 1.5V 6szt. (w zestawie)

• Wyświetlacz: 3-cyfrowy kontrastowy LCD z podświetleniem oraz sygnalizacja podświetleniem "korony"

• Temperatura pracy: -5°C do +40°C

• Wymiary: 298mm x 49mm

• Waga (bez baterii): 299g

Zestaw powinien zawierać:

• Alkomat PROMILER iBlow 10

• Pokrowiec na alkomat z miękkiej tkaniny

• Ustniki wielorazowego użytku 10 sztuk

• Pasek na rękę zabezpieczający przed upuszczeniem alkomatu

• Kabel USB

• Instrukcję do alkomatu

• Pudełko kartonowe

• Bezpłatna kalibracja w okresie 12-miesiecy od zakupu - gratis

**Dokumenty wymagane dla tych urządzeń:**

- deklaracja zgodności WE,

- instrukcja obsługi i użytkowania (DTR),

- świadectwo jakości,

- karta gwarancyjna

- fabryczny certyfikat kalibracji nie starszy niż jeden miesiąc.

1. **Wymagania dotyczące gwarancji**

Gwarancja: 12 miesięcy

1. **Termin realizacji zamówienia:** do 31.12.2024 r**.**
2. **Kontakt:**  tel. 32 627 07 10