**Formularz Wyceny**

**„Dostawa kompensatorów osiowych DN250 preizolowanych   
dla TAURON Ciepło sp. z o.o.”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J/M** | **ilość** | **Cena jednostkowa**  **zł netto** | **Wartość**  **zł netto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=(4x5)** |
| 1 | Kompensator osiowy preizolowany DN250 o konstrukcji z jednym mieszkiem do pracy o ciśnieniu nominalnym PN25  Parametry:  - średnica nominalna DN250  - rura stalowa ze szwem  - średnica zewnętrzna rury przewodowej 273,0 mm  - temperatura do 150stC  - ciśnienie do 2,5 MPa  - zdolności kompensacji 90mm  - izolacja cieplna z pianki PUR równomiernie wypełniająca przestrzeń  - średnica zewnętrzna rury osłonowej HDPE 400mm  - wyposażone w instalację impulsową  Medium:  - woda z systemu ciepłowniczego zgodnie z PN-85/C-04601 | szt. | 4 |  |  |
| **Łączna cena netto:** | | | | |  |

**UWAGA: ŁĄCZNĄ CENĘ NETTO NALEŻY PRZENIEŚĆ DO FORMULARZA OFERTOWEGO NA PLATFORMIE SWOZ**

……………..............................................

*(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*