Zamówienie nr ………… dla ……………  
na montaż klimatyzatora typu split

|  |
| --- |
| Miejsce wykonania robót: |
| Inwestor (klient TAURON): |
| Termin wykonania robót: |
| Dane kontaktowe Inwestora: |
| Dane kontaktowe doradcy klienta (handlowca): |

Urządzenia i usługi wchodzące w zakres instalacji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA | JM | ILOŚĆ | JEDNOSTKOWA CENA ZAKUPU | RAZEM NETTO |
| 1. | MONTAŻ PODSTAWOWY:  1. Montaż jednostki zewnętrznej (agregatu) na ścianie zewnętrznej na uchwycie ściennym (do 3 metrów wysokości) lub postawienie na balkonie/tarasie/podłożu na podkładach antyrezonansowych, 2. Montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na ścianie (do 3 m wysokości), 3. Przewiert o średnicy min. 60 mm przez ścianę do głębokości 60 cm, 4. Rozprowadzenie instalacji chłodniczej (freonowej) i sterowniczej do 4 metrów długości pomiędzy jednostką zewnętrzną (agregatem) a jednostką wewnętrzną, 5. Rozprowadzenie instalacji odpływu skroplin do 4 metrów długości - grawitacyjnie na zewnątrz budynku, 6. Doprowadzenie zasilania elektrycznego do jednostki zewnętrznej (agregatu) od najbliższego punktu zasilania (np. gniazdo elektryczne) do 5 metrów długości, 7. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne prowadzone w korytkach (białe), zabezpieczone, 8. Wykonanie próżni, prób szczelności, napełnienie całego układu czynnikiem chłodniczym, 9. Uruchomienie i sprawdzenie działania całego układu oraz przeszkolenie klienta/użytkowników w zakresie obsługi | szt. |  | - zł | - zł |
| 2. | Montaż na wysokości powyżej 3 metrów jednostki zewnętrznej (agregat) | szt. |  | - zł | - zł |
| 3. | Przedłużenie instalacji freonowej wraz z przewodem elektrycznym do jednostki wewnętrznej | mb. |  | - zł | - zł |
| 4. | Pompka skroplin wraz z montażem | szt. |  | - zł | - zł |

**WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA**

Zakres robót

|  |  |
| --- | --- |
|  | - zł |
| RAZEM | - zł |

………….…………. ………………………………………………………………………………..

Data Podpis pełnomocnika TAURON Sprzedaż sp. z o.o.