………………………………………

*nazwa i adres Wykonawcy*

**Oświadczenie**

**Wykonawcy o produkcie równoważnym[[1]](#footnote-1)**

**Dostawa napędów AUMA lub równoważnych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pozycji Zamawiającego | Opis | Oznaczenie produktu równoważnego  (np. nazwa, typ, marka,  numer katalogowy, rysunek) | Producent produktu równoważnego |
| 1 | 143-017-042-0 | Napęd regulacyjny AUMATIC SAR14.2/8758/24/AKO/AC01.2  Dane techniczne: Zamiennie za napęd 4XI Napęd ze sterownikiem AUMATIC Zasilanie 400V Zakres momentu 120-240Nm Prędkość 8 obr/min Przyłącze F14  Producent : AUMA |  |  |
| 2 | 143-017-633-0 | NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY AUMA MATIC SAR 07.6-F10  Dane techniczne:  Napęd wraz ze sterownikiem. Dane techniczne:400V 50Hz Zakres wyłączników momentowych Otwarcie/Zamknięcie 30-60Nm Prędkość 8 obr/min Przyłącze F10 Producent: AUMA |  |  |
|  | 143-017-632-0 | NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY AUMA SAR 10.2-F10  Dane techniczne:  Zakres wyłączników momentowych Otwarcie/Zamknięcie 60-120Nm Prędkość 8 obr/min Przyłącze F10 Producent: AUMA |  |  |

Oświadczam, iż oferowane produkty równoważne posiadają takie same parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach i instalacjach Zamawiającego a jego wymiary nie przekraczają wymiarów produktu oryginalnego (nie są większe).

Do oferty na produkt równoważny dołączam opis oferowanego produktu równoważnego i dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych i parametrów technicznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

……………………., dnia ………………….. …………………………………………………..

*Miejscowość podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

1. Uzupełnić w przypadku zaoferowania produktu równoważnego dla danej pozycji. [↑](#footnote-ref-1)