1. Remont posadzki w pom. Ślusarni:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Opis*** | ***j.m.*** | ***Ilość*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **I.** | **ŚLUSARNIA( pom. z drewnianą posadzką)** |  |  |
| 1 | Demontaż drewnianej podłogi | m2 | 91,97 |
| 2 | Wywóz i utylizacja drewnianej podłogi | m3 | 9,20 |
| 3 | Izolacja przeciwwilgociowa folią PE 0,2mm - 2 warstwy | m2 | 91,97 |
| 4 | Izolacja termiczna posadzki płytami XPS gr 2cm | m2 | 91,97 |
| 5 | Wylewka cementowa gr 7cm | m2 | 91,97 |
| 6 | Zbrojenie wylewki siatką fi 4mm rozm. oczka 15x15cm | m2 | 91,97 |
| 7 | Przygotowanie istniejących stóp betonowych pod wykonanie  żywicy - szlifowanie betonu | m2 | 24,36 |
| 8 | Wykonanie żywicy epoksydowej gr 3mm | m2 | 116,33 |
| 9 | Zabezpieczenie ścian oraz urządzeń na czas wykonywania prac | kpl | 1,00 |

Obraz zawierający linia, diagram, Równolegle, Wykres

Opis wygenerowany automatycznie

1. Remont posadzki w pom. Ślusarni (pozostałe pomieszczenia)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II.** | **ŚLUSARNIA( pozostałe pomieszczenia: ślusarnia, obrabiarka, tokarka, frezarka, wiertarka, spawalnia)** |  |  |
| 1 | Demontaż płyt chodnikowych wraz z podsypką piaskową | m2 | 307,65 |
| 2 | Skucie istniejącego betonu podkładowego | m3 | 37,96 |
| 3 | Wykop mechaniczny koparkami o poj. łyżki do 0,25m3 pod  przyjęte warstwy posadzkowe | m3 | 112,91 |
| 4 | Wywóz urobku z wykopu na odległość do 5km | m3 | 112,91 |
| 5 | Wyrównanie i zagęszczenie podłoża | m2 | 307,65 |
| 6 | Beton podkładowy C8/10 o gr 10cm | m3 | 37,97 |
| 7 | Izolacja przeciwwilgociowa folią PE 0,2mm - 2 warstwy | m2 | 307,65 |
| 8 | Izolacja termiczna posadzki płytami XPS gr 10cm | m2 | 307,65 |
| 9 | Posadzka betonowa gr 20cm C20/25 ze zbrojeniem włóknem polipropylenowym 2kg/m3 zacierana mechanicznie z  utwardzeniem powierzchniowym | m2 | 307,65 |
| 10 | Regulacja studzienek kanalizacyjnych | szt | 4,00 |
| 11 | Zabezpieczenie ścian oraz urządzeń na czas wykonywania prac | kpl | 1,00 |
| 12 | Badanie geologiczne lekką płytą dynamiczną dla sprawdzenia  podłożą pod płytę betonową | kpl | 1,00 |

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, linia

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, linia, Równolegle, numer

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający linia, diagram

Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, diagram, linia, Równolegle

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, diagram, mapa, Plan

Opis wygenerowany automatycznie