**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**Część 1**

**Zakup samochodu ciężarowego wyposażonego w urządzenie HDS”**

1. **Wymagania minimalne określające podstawową konfigurację pojazdu**

* Samochód ciężarowy (np. MAN LE18.225 lub równoważny) fabrycznie nowy lub używany, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2000 r. (tj. data produkcji nie wcześniejsza niż 01.01.2000 r.);
* Samochód 2-osiowy (napęd 4x4/2) lub 3-osiowy (napęd 6x6/4)
* Pojazd w pełni sprawny, w dobrym stanie technicznym i wizualnym z ważnymi badaniami technicznymi;
* Pojazd bezwypadkowy;
* Samochód ciężarowy o d.m.c. co najmniej 15 t.
* Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące   
  w Polsce przepisy, dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunków wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustaw.

**Wymagania techniczne:**

* Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), co najmniej   
  4-cylindrowy
* Pojemność silnika min. 6000 cm3
* Moc silnika min. 200 KM
* Klasa emisji spalin: min. EURO 3
* Przebieg nie większy niż 200 tyś. km
* Ładowność min. 2000 kg,
* Skrzynia biegów: manualna
* Hak oraz wyjścia elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne na przyczepę,
* Opony w stanie nie wskazującym na nadmierne zużycie - zużycie bieżników nie większe niż 50%,

**Wyposażenie:**

* Pojazd wyposażony w pełni sprawne urządzenie HDS z wiertnicą do gruntu   
  o średnicy w zakresie od 450 do 600 mm
* Sterowanie HDS obustronne z poziomu ziemi za pomocą pilota,
* HDS o zakresie wysięgu min. 12 m,
* Udźwig HDS na długości 12 m wynoszący co najmniej 1000 kg,
* HDS zamontowany pomiędzy kabiną a przestrzenią załadunkową,
* Pojazd wyposażony w przestrzeń ładunkową - wysokość burt minimum 20 cm
* Zamontowany kołowrót do przewozu słupów.

**Kabina:**

* Kabina co najmniej dwumiejscowa,
* Ogrzewanie,
* Zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierające co najmniej wskazania: prędkości, przebiegu, obrotów silnika, poziomu paliwa, oświetlenia,
* Lampa ostrzegawcza wysyłająca żółte sygnały błyskowe, zamontowana na kabinie,
* Dźwiękowy sygnalizator ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego,
* Tachograf

1. **KRYTERIA OCENY OFERT :**

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:

1. **Cena oferty netto** – waga 40% (maksymalnie 40 pkt)

Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

A = Cn/Cb \* 40

gdzie:

A – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty netto”

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza cenę netto najtańszej z ofert.

Cb – oznacza cenę netto ocenianej oferty.

1. **Rok produkcji** – waga 20% (maksymalnie 20 pkt)

* rok produkcji: 2000 - 2002 – 2 pkt
* rok produkcji: 2003 – 2005 – 5 pkt
* rok produkcji: 2006 – 2008 – 10 pkt
* rok produkcji: 2009 – 2010 – 15 pkt
* rok produkcji: 2011 i powyżej – 20 pkt

1. **Przebieg pojazdu** – waga 20% (maksymalnie 20 pkt)

* przebieg pojazdu: 150 000 km – 200 000 km – 2 pkt
* przebieg pojazdu: 100 000 km – 150 000 km – 10 pkt
* przebieg pojazdu poniżej 100 000 km – 20 pkt

1. **Okres gwarancji** – waga 20% (maksymalnie 20 pkt.)

* zaoferowany okres gwarancji od 3 miesięcy poniżej 6 miesięcy – 5 pkt.
* zaoferowany okres gwarancji od 6 miesięcy poniżej 9 miesięcy – 10 pkt.
* zaoferowany okres gwarancji od 9 miesięcy poniżej 12 miesięcy – 15 pkt.
* zaoferowany okres gwarancji minimum 12 miesięcy i powyżej – 20 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta która uzyska największą punktację zgodnie z poniższym wzorem:

∑ = A + B + C + D

Gdzie:

∑ - suma punktów przyznanych danej ofercie

A – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Cena oferty netto

B – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Rok produkcji

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Przebieg pojazdu

D – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Okres gwarancji

**Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo (jeżeli uzna to za konieczne), przed ostatecznym wyborem danej oferty do dokonania oględzin w celu weryfikacji stanu technicznego i wizualnego pojazdu oraz zamontowanych na nim Urządzeń. Oględziny zostaną dokonane we wskazanej lokalizacji przez Wykonawcę (lokalizacja musi znajdować się na terenie Polski). Zamawiający informuje, że ocena stanu technicznego i wizualnego pojazdu dokonana zostanie w oparciu o własne kryteria Zamawiającego na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”. W przypadku uzyskania oceny „nie spełnia” oferta będzie podlegać odrzuceniu.**

1. **GWARANCJA**

Okres gwarancji na zaoferowany samochód ciężarowy z HDS objęty przedmiotem zamówienia liczony od daty przekazania do używania. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na 3 miesiące. Okres gwarancji jakości na Przedmiot zamówienia stanowi jedno   
z kryterium oceny ofert.

1. **TERMIN I MIEJSCE WYDANIA POJAZDU**

Wykonawca zobowiązany jest do wydania pojazdu w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, jednakże Zamawiający zobowiązany jest do odbioru pojazdu w każdym przypadku nie wcześniej niż w terminie 7 dni od zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego.

Miejsce odbioru pojazdu: Zamawiający dopuszcza odbiór Pojazdu ze wskazanej lokalizacji przez Wykonawcę (lokalizacja odbioru musi znajdować się na terenie Polski).

1. **WARUNKI PŁATNOŚCI**
2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, jednakże  
   w każdym wypadku nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty wydania pojazdu Zamawiającemu przez Wykonawcę, potwierdzonej obustronnie podpisanym Protokołem bez zastrzeżeń;
3. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanej dostawy.
4. **POZOSTAŁE WYMAGANIA**

* przekazanie Zamawiającemu, wraz z zawarciem umowy, wszelkich dokumentów umożliwiających zarejestrowanie (względnie przerejestrowanie) pojazdu w Polsce przez Zamawiającego, sporządzonych w języku polskim (względnie – o ile zostały sporządzone w języku obcym – przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego);
* pojazd serwisowany w ASO (potwierdzenie przeglądów w książce serwisowej papierowej lub elektronicznej);
* pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, posiadać aktualne badania techniczne;
* pojazd powinien stanowić przedmiot własności oferenta lub oferent winien być uprawniony do sprzedaży tego Pojazdu przez właściciela;
* pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami lub roszczeniami osób trzecich;
* Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania pojazdu komplet kluczy do Pojazdu, wskazanych w umowie, a także fakturę dokumentującą zakup pojazdu przez aktualnego właściciela (kopia);
* Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania pojazdu również dokumenty potwierdzające pozytywny i ważny na minimum 9 miesięcy (liczony od dnia wydania pojazdu) odbiór UDT zamontowanego na pojeździe urządzenia HDS (w tym książki UDT) – Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania urządzenia HDS do przeprowadzenia obioru UDT oraz dokonania odbioru UDT (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego – o ile odbiór UDT będzie dokonywany po zawarciu umowy). Jeżeli odbiór UDT będzie dokonywany po zawarciu umowy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, koszt pierwszego odbioru UDT poniesie Zamawiający. W przypadku konieczności – celem wykonania umowy – dokonania drugiego odbioru UDT (i, ewentualnie następnych, odbiorów UDT), Wykonawca przeprowadzi takie odbiory na swój koszt (względnie zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego bezpośrednio na rzecz UDT koszty).