**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 2**

**Zadanie pn. „Zakup i dostawa pojazdu (DMC do 3,5 ton) wyposażonego w podnośnik koszowy”**

1. **Wymagania minimalne określające podstawową konfigurację pojazdu**

* Samochód fabrycznie nowy lub używany, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2015 r. (tj. data produkcji nie wcześniejsza niż 01.01.2015 r.);
* Pojazd w pełni sprawny, z ważnymi badaniami technicznymi;
* Pojazd dwuosiowy;
* Pojazd bezwypadkowy;
* Pojazd o d.m.c. do 3,5 t;
* Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy, dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunków wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustaw.

**Wymagania techniczne:**

* Silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym), co najmniej   
  4-cylindrowy;
* Pojemność silnika min. 2000 cm3
* Moc silnika min. 90 kW
* Klasa emisji spalin min. EURO 6
* Przebieg pojazdu nie większy niż 130 tyś. km
* Opony w stanie nie wskazującym na nadmierne zużycie – zużycie bieżników nie większe niż 50%.

**Wyposażenie pojazdu:**

* Podnośnik koszowy przegubowo-teleskopowy (min. 3-przegubowy).
* Wysięg członów realizowany hydraulicznie.
* Obrót kolumny realizowany hydraulicznie.
* Udźwig kosza minimum 220 kg.
* Wysokość platformy kosza minimum 21 m.
* Wysokość robocza minimum 21 m.
* Wysięg roboczy boczny minimum 12 m. przy obciążeniu 80 kg.
* Hydrauliczny lub elektryczny obrót kosza (rotacja) minimum +/- 55° w lewo i prawo
* Obrót kolumny 360°.
* Automatyczne poziomowanie kosza.
* Ażurowy kosz wykonany z aluminium o wymiarach minimum 130x70x110 cm
* Kosz wyposażony w punkt asekuracyjny,
* Blokada pracy podnośnika koszowego przy nierozłożonych nogach podporowych.
* Opuszczanie awaryjne – manualne lub automatyczne z poziomu podestu dolnego.
* Podnośnik wyposażony w górny panel sterowania o stopniu szczelności minimum IP 54 wyposażony w osłonę.
* Podnośnik wyposażony w start i stop silnika z obu paneli sterowania.
* Podest do podparcia kosza w pozycji transportowej wykonany z blachy aluminiowej ryflowanej.
* Podłoga kosza antypoślizgowa z odprowadzeniem wody wraz z matą antypoślizgową, wycieraczką, itp.
* Podpory hydrauliczne w ilości minimum 4 szt.
* Podkłady w ilości minimum 4 sztuk pod podpory wraz z kasetą do ich mocowania w czasie jazdy.
* Temperatura pracy podnośnika w zakresie min. -10°C +40°C

**Kabina**

* Kabina co najmniej dwumiejscowa,
* Ogrzewanie,
* Zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierające co najmniej wskazania: prędkości, przebiegu, obrotów silnika, poziomu paliwa, oświetlenia,
* Dźwiękowy sygnalizator ostrzegawczy włączonego biegu wstecznego,

1. **KRYTERIA OCENY OFERT :**

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:

1. **Cena oferty netto** – waga 50% (maksymalnie 50 pkt)

Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

A = Cn/Cb \* 50

gdzie:

A – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty netto”

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza cenę netto najtańszej z ofert.

Cb – oznacza cenę netto ocenianej oferty.

1. **Rok produkcji** – waga 15% (maksymalnie 15 pkt)

* rok produkcji: 2015 - 2017 – 2 pkt
* rok produkcji: 2018 – 2020 – 5 pkt
* rok produkcji: 2021 – 2023 – 10 pkt
* rok produkcji: 2024 i powyżej – 15 pkt

1. **Przebieg pojazdu** – waga 15 % (maksymalnie 15 pkt)

* przebieg pojazdu: 100 000 km – 130 000 km – 5 pkt
* przebieg pojazdu: 80 000 km – 100 000 km – 10 pkt
* przebieg pojazdu poniżej 80 000 km – 15 pkt

1. **Okres gwarancji** – waga 20% (maksymalnie 20 pkt.)

* zaoferowany okres gwarancji od 3 miesięcy poniżej 6 miesięcy – 5 pkt.
* zaoferowany okres gwarancji od 6 miesięcy poniżej 9 miesięcy – 10 pkt.
* zaoferowany okres gwarancji od 9 miesięcy poniżej 12 miesięcy – 15 pkt.
* zaoferowany okres gwarancji 12 miesięcy i powyżej – 20 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą punktację zgodnie z poniższym wzorem:

∑ = A + B + C + D

Gdzie:

∑ - suma punktów przyznanych danej ofercie

A – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Cena oferty netto

B – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Rok produkcji

C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Przebieg pojazdu

D – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium Okres gwarancji

**Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo (jeżeli uzna to za konieczne), przed ostatecznym wyborem danej oferty, do dokonania oględzin w celu weryfikacji stanu technicznego i wizualnego pojazdu oraz zamontowanych na nim Urządzeń. Oględziny zostaną dokonane we wskazanej lokalizacji przez Wykonawcę (lokalizacja musi znajdować się na terenie Polski). Zamawiający informuje, że ocena stanu technicznego i wizualnego pojazdu dokonana zostanie w oparciu o własne kryteria Zamawiającego na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”. W przypadku uzyskania oceny „nie spełnia” oferta będzie podlegać odrzuceniu.**

1. **GWARANCJA**

Okres gwarancji na zaoferowany samochód objęty przedmiotem zamówienia liczony od daty przekazania do używania. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na 3 miesiące. Okres gwarancji jakości na Przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert.

1. **TERMIN I MIEJSCE WYDANIA POJAZDU**

Wykonawca zobowiązany jest do wydania pojazdu w terminie do 30 dni od zawarcia umowy, jednakże Zamawiający zobowiązany jest do odbioru pojazdu w każdym przypadku nie wcześniej niż w terminie 7 dni od zarejestrowania pojazdu przez Zamawiającego.

Miejsce odbioru pojazdu: Zamawiający dopuszcza odbiór pojazdu ze wskazanej lokalizacji przez Wykonawcę (lokalizacja odbioru musi znajdować się na terenie Polski).

1. **WARUNKI PŁATNOŚCI**
2. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, jednakże  
   w każdym wypadku nie wcześniej niż odebraniu Pojazdu przez Zamawiającego;
3. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat na poczet realizowanej dostawy.
4. **POZOSTAŁE WYMAGANIA**

* przekazanie Zamawiającemu, wraz z zawarciem umowy, wszelkich dokumentów umożliwiających zarejestrowanie (względnie przerejestrowanie) pojazdu w Polsce przez Zamawiającego, sporządzonych w języku polskim (względnie – o ile zostały sporządzone w języku obcym – przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego);
* samochód serwisowany w ASO (potwierdzenie przeglądów w książce serwisowej papierowej lub elektronicznej);
* pojazd musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy, posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC;
* pojazd powinien stanowić prawo własności oferenta lub oferent winien być uprawniony do sprzedaży tego pojazdu przez właściciela,
* pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich,
* Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania pojazdu komplet dokumentów wskazanych w umowie, a także fakturę dokumentującą zakup pojazdu przez aktualnego właściciela (kopia);
* Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również dokumenty potwierdzające pozytywny i ważny na minimum 9 miesięcy (liczony od dnia obioru pojazdu) odbiór UDT urządzenia zabudowanego na pojeździe jakim jest podnośnik koszowy (w tym książki UDT) – Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania urządzenia do przeprowadzenia obioru UDT oraz dokonania odbioru UDT (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego – o ile odbiór UDT będzie dokonywany po zawarciu umowy). Jeżeli odbiór UDT będzie dokonywany po zawarciu umowy, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego, koszt pierwszego odbioru UDT poniesie Zamawiający. W przypadku konieczności – celem wykonania umowy – dokonania drugiego odbioru UDT (i, ewentualnie następnych, odbiorów UDT), Wykonawca przeprowadzi takie odbiory na swój koszt (względnie zwróci Zamawiającemu poniesione przez niego bezpośrednio na rzecz UDT koszty).