**Załącznik nr 3**

**Opis przedmiotu i realizacji Zamówienia**

zadanie pod nazwą: **„**

**„Remont pomieszczeń w obiektach TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II**”

1. **WYKAZ Budynków:**

1. Maszynownia poź. 7,50 m. pomieszczenie obchodowych wraz z kuchnią.

2.Nastawnia nadrzędna poź. 0,00 m. pomieszczenie gospodarcze i korytarz wyjście na rozdzielnię 110kV.

3. Nastawnia nadrzędna szatnia mistrzów ruchu elektrycznego.

4.Nastawnia nadrzędna pomieszczenie DIR wraz z łazienką.

5.Budynek „N” I piętro wraz z klatką schodową od strony pompowni.

6.Rozładunek biomasy wymiana okna w kontenerze.

1. **ZAKRES PRAC:**

1.Maszynownia poź. 7,50 m. pomieszczenie obchodowych wraz z kuchnią:

- Czyszczenie ścian z gruntowaniem podłoża i skasowaniem pęknięć

- Dwukrotne malowanie ścian w kolorze półpełnym farbą lateksową

- Wymiana grzejnika płytowego 0,60 x 0,60

2.Nastawnia nadrzędna poź. 0,00 m. pomieszczenie gospodarcze i korytarz wyjście na rozdzielnię 110kV:

**-** Czyszczenie ścian z gruntowaniem podłoża i skasowaniem pęknięć

**-** Dwukrotne malowanie ścian w kolorze półpełnym farbą lateksową

**-** Czyszczenie sufitu z gruntowaniem podłoża i skasowaniem pęknięć

**-** Dwukrotne malowanie sufitu farbą lateksową

3.Nastawnia nadrzędna szatnia mistrzów ruchu elektrycznego:

**-** Czyszczenie ścian z gruntowaniem podłoża i skasowaniem pęknięć

**-** Dwukrotne malowanie ścian w kolorze półpełnym farbą lateksową

**-** Czyszczenie sufitu z gruntowaniem podłoża i skasowaniem pęknięć

**-** Dwukrotne malowanie sufitu farbą lateksową

**-** Czyszczenie i malowanie stalowego kanału z blachy trapezowej farbą olejną kolor szary

4.Nastawnia nadrzędna pomieszczenie DIR wraz z łazienką:

- Czyszczenie ścian z gruntowaniem podłoża i skasowaniem pęknięć

- Dwukrotne malowanie ścian w kolorze półpełnym farbą lateksową

- Czyszczenie ścian z gruntowaniem podłoża i skasowaniem pęknięć

- Dwukrotne malowanie ścian w kolorze półpełnym farbą lateksową

- Skucie strych płytek (ściany + posadzka) oraz tynków

- Ułożenie nowych płytek na ścianach i posadce

- Wykonanie odwodnienia liniowego w prysznicu

- Demontaż baterii prysznicowej, montaż baterii wraz z deszczownicą

- Demontaż kabiny wraz z brodzikiem, montaż kabiny 100x100

- Demontaż sufitu (termatex), montaż sufitu z płyt G-K wraz z kratką wentylacyjną

5.Budynek „N” I piętro wraz z klatką schodową od strony pompowni:

**-** Czyszczenie ścian z gruntowaniem podłoża i skasowaniem pęknięć

**-** Dwukrotne malowanie ścian w kolorze półpełnym farbą lateksową

**-** Czyszczenie sufitu i spodu spocznika, biegu schodów z gruntowaniem podłoża i skasowaniem pęknięć

**-** Dwukrotne malowanie sufitu i spodu spocznika, biegów farbą lateksową

6.Rozładunek biomasy wymiana okna w kontenerze:

- Demontaż i montaż okna PVC rozwierno-uchylne (wys. 117,00 x szer. 120,00 cm)