**FORMULARZ CENOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

**„Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych oraz do innych urządzeń dołowych dla**

**Południowego Koncernu Węglowego S.A.”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa elementu (siłownika) | Nr rysunku lub indeks | Remont podstawowy | Remont średni | Remont całkowity |
| 1 | Ø 230/140x1030  (wózek blokujący AR2) | ARPI-52-12.02 |  |  |  |
| 2 | Ø 120/80x300  (korekcja pionowa AR2) | ARPI-52-04.03 |  |  |  |
| 3 | Ø 210/140x1030  (przesuw z podnoszeniem napędu AR2) | ARPI-52-12.02 |  |  |  |
| 4 | Ø 120/80x730  (korekcja pozioma AR2) | ARPI-50-08.03.01 |  |  |  |
| 5 | Ø 120/80x105  (korekcja pozioma bębna, pionowa wspornika taśmy AR2) | ARPI-52-01.19, ARPI-52-12.03 |  |  |  |
| 6 | Ø 90/63x460  (kruszarka KD BW 800-1200) | KD2.05-12 |  |  |  |
| 7 | Ø 135/100x145  (korekcja pionowa stojaka FSBE 1200) | NUPZP 12.13-06.07.02 |  |  |  |
| 8 | Ø 60/40x200  (korekcja pozioma stojaka FSBE 1200) | NUPZP 12.13-06.07.03 |  |  |  |
| 9 | Ø 65/40x70  (ryglowanie jarzm FSBE 1200) | NUPZP 10.3-05.03.01 |  |  |  |
| 10 | Ø 255/200x1012  (dwuteleskopowy FSBE 1200) | NUPZP 12.36-07 |  |  |  |
| 11 | Ø 90/63x500  (napęd wysypowy FSL9) | F19.006-11 / 221-012652-N |  |  |  |
| 12 | Ø 90/40x60  (kontrola łańcucha FFC9 i FSL9) | 830M-03-04. / 123-019428-N |  |  |  |
| 13 | 42-160/63x500  (napęd zwrotny FFC9) | G070-06-00.RA / WG-0016/N/2A / 221-003423-N |  |  |  |
| 14 | Ø 90/63x460  (kruszarka FLB-10B) | KD2.05-12 / 123-010988-N |  |  |  |

Stawka podatku od towarów i usług VAT 23%

……………………………………………………………………

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

**UWAGA: Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz, tj. 0,01 zł.**

