**Brzeszcze 05.11.2024 r.**

**Szczegółowy opis przedmiotu**

1. **Przedmiot Zamówienia**

**„Usługa wulkanizacji taśm przenośnikowych trudno zapalnych dla Południowego Koncernu Węglowego – ZG Brzeszcze”**

**Szczegółowy opis zakresu Zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi wulkanizacji taśm przenośnikowych trudno zapalnych metodą „na gorąco” w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla Południowego Koncernu Węglowego S.A. ZG Brzeszcze.

**Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:**

* Wykonanie według potrzeb zamawiającego, połączeń klejonych metodą „na gorąco” taśm przenośnikowych o szerokościach:

- B=1000 mm,

- B=1200 mm,

- B=1400 mm,

- B=1600 mm,

- B=2000 mm.

**Planowane ilości połączeń taśm przenośnikowych w 2025 roku dla poszczególnych szerokości:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Szerokość taśmy B** | **Ilość połączeń** |
| **1000** | **9** |
| **1200** | **12** |
| **1400** | **4** |
| **1600** | **13** |
| **2000** | **3** |
|  | **41** |

**Wymagania organizacyjne:**

* przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi technologię wulkanizacji taśm przenośnikowych metodą „na gorąco” i przedłoży ją Zamawiającemu celem zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Górniczego ZG Brzeszcze.
* Wykonawca zapewni stałą obecność osoby dozoru ruchu posiadającej świadectwo kwalifikacji wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy (OUG) o specjalności przeróbki mechanicznej węgla lub o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń na powierzchni  w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
* Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
* Wykonawca przedstawi wykaz osób posiadających konieczne kwalifikacje w ilości gwarantującej sprawną i rzetelną realizację usługi.
* usługa wulkanizacji będzie realizowana na podstawie indywidualnego wezwania przesyłanego w formie faksu lub e-maila, w którym zostaną określone:

- lokalizacja przenośnika (miejsce wykonywania prac),

- szerokość taśmy przenośnika,

- czas na wykonanie połączenia.

Wezwanie winno być przesłane minimum dwa dni przed planowaną realizacją i wymaga potwierdzenia ze strony Wykonawcy. Dopuszcza się wezwanie telefoniczne, w trybie awaryjnym, przy czym rozpoczęcie prac powinno nastąpić nie później niż po 8 godzinach od momentu wezwania.

* **Usługa wulkanizacji będzie realizowana w dni wolne od pracy podczas postoju Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.**
* Przeprowadzona usługa nie może naruszyć warunków użytkowania urządzenia wynikających z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta.
* Wszystkie materiały konieczne do wykonania zleconej usługi zapewni Wykonawca.
* Usługi wykonywane będą w oparciu o instrukcję prowadzenia robót związanych z klejeniem taśm oraz z technologią robót zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

**Obowiązki Zamawiającego:**

* Zamawiający, po ustaleniu terminu wykonania usługi, wskaże miejsca wykonania oraz przedstawi warunki bezpieczeństwa w wyznaczonym rejonie planowanych prac wskazując drogi dojścia oraz drogi ewakuacyjne z rejonu prac.
* Zamawiający każdorazowo wyznaczy osobę dozoru ruchu Oddziału Przeróbki Mechanicznej upoważnioną do przekazania frontu robót oraz do nadzoru wykonywanych prac w zakresie bezpieczeństwa osób zatrudnionych, jak i urządzeń w tym rejonie.
* Zamawiający zapewni dostęp do energii elektrycznej, sprężonego powietrza w miejscu wykonywania powyższych zadań.
* Przedstawiciel Zamawiającego (osoba dozoru ruchu) dokona odbioru wykonanych prac i stwierdzi ich zakończenie.
* Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania miejsca wykonywania usługi wulkanizacji w zakresie koniecznym dla zapewnienia bezpiecznej pracy zgodnie z warunkami określonymi instrukcją prowadzenia robót związanych z wykonywaniem połączeń taśm lub indywidualną technologią robót.

**Obowiązki Wykonawcy:**

* Wykonawca będzie realizował usługi wulkanizacji na podstawie wezwania Zamawiającego przesyłanego w formie faksu lub e-maila w terminie uzgodnionym obustronnie. W przypadkach awaryjnych dopuszcza się wezwanie telefoniczne.
* Wykonawca przystąpi do prac po przekazaniu przez osobę dozoru ruchu Oddziału Przeróbki Mechanicznej frontu robót.
* Wykonanie wulkanizacji będzie realizowane zgodnie z zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego ZG Brzeszcze technologią.
* Pracownicy Wykonawcy dla realizacji powierzonego zadania będą dysponowali właściwymi materiałami oraz sprawnymi narzędziami i urządzeniami dopuszczonymi do stosowania w warunkach Zakładu Przeróbki Mechanicznej .
* Wykonawca od momentu przekazania rejonu robót, wykona powierzone zadanie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
* Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również za utrzymanie należytego ładu i porządku w rejonie wykonywanych prac.
* Zakończenie prac przedstawiciel Wykonawcy zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego, osobie dozoru ruchu, który dokona odbioru prac. Fakt wykonania usługi wulkanizacji zostanie potwierdzony stosownym protokołem odbioru robót na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za wykonaną usługę.

1. **Termin i miejsce realizacji Zamówienia:**

Na okres od podpisania zamówienia do 31.12.2025 r.

Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Zakład Górniczy Brzeszcze, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze

1. **Wymagania przedmiotowe oraz wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego Przedmiotu Zamówienia:**

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

* imienny wykaz osób wraz z osobą dozoru ruchu posiadającej świadectwo kwalifikacji wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy (OUG) o specjalności przeróbki mechanicznej węgla lub  o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń na powierzchni  w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, którą dysponuje Wykonawca, a która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Dla każdej wskazanej osoby Wykonawca przedstawi:

- dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

- dokument (kopia) aktualnych badań lekarskich,

- potwierdzenie odbytego szkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP obowiązujących w zakładzie górniczym.

* certyfikaty (atesty) i dopuszczenia dla materiałów stosowanych przy wykonaniu ww. zakresu prac.
* w przypadku stosowania urządzeń wymagających indywidualne dopuszczenia do pracy na terenie ZG dokumenty potwierdzające możliwość ich użytkowania (DTR, świadectwo dopuszczenia, bezpieczeństwa, nr. fabr. lub inne).
* warunki realizacji – w dni robocze i wolne w zależności od potrzeb Zamawiającego.

1. **Forma i termin płatności:**

* przelewem w ciągu 60 dni od daty otrzymania faktury,
* warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony Protokół odbioru robót.

**5. Wymagania dotyczące gwarancji:**

* gwarancji podlega trwałość wykonania połączenia (wulkanizacji) taśmy przenośnikowej metodą klejenia „na gorąco”. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi:

- dla połączeń nowych taśm – **12 miesięcy** od daty podpisania protokołu odbioru,

- dla połączeń taśm eksploatowanych – **6 miesięcy** od daty podpisania protokołu odbioru,

* Wykonawca przystąpi do wykonania usługi gwarancyjnej w czasie nie dłuższym  niż 8 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, a usługa zostanie wykonana niezwłocznie lub, jeżeli warunki ruchu Zakładu na to pozwalają, w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie,
* wykonanie usługi gwarancyjnej wymaga potwierdzenia protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy,
* za wykonanie usługi gwarancyjnej Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

