**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**do zapytania ofertowego celem badania rynku za pomocą Systemu SWOZ RFI**

W związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego pn. **„Usługi remontów agregatów pompowych do profilaktyki przeciwpożarowej oraz iniekcji górotworu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”** zwracamy się z zapytaniem/prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługi remontowe agregatów pompowych do profilaktyki przeciwpożarowej oraz iniekcji dla: ZG Sobieski, ZG Janina, ZG Brzeszcze.

*Złożenie oferty w systemie służy Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. celom badania rynku w zakresie oszacowania wartości ewentualnego zamówienia, postępowania przetargowego.*

1. **Nazwa przedmiotu zamówienia:**

**„Usługi remontów agregatów pompowych do profilaktyki przeciwpożarowej oraz iniekcji górotworu dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”**

1. **Specyfikacja przedmiotu Zamówienia:**

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie remontów agregatów pompowych do profilaktyki przeciwpożarowej oraz iniekcji górotworu dla zakładów górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Zamówienie podzielone będzie na 9 części, Zamawiający będzie dopuszczał składanie ofert częściowych. Przez ofertę częściową rozumie się złożenie oferty w pełnym zakresie danej części, w innym przypadku oferta zostanie odrzucona. Niedopuszczalne jest złożenie przez Oferenta/Wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części Przedmiotu Zamówienia.

Część nr 1 zamówienia: Remont pompy JWPD HNSR 1/1

Część nr 2 zamówienia: Remont pompy JWPD HBSR 4/1 i HWQR 2/1

Część nr 3 zamówienia: Remont pompy JWPD ONQR 1/1

Część nr 4 zamówienia: Remont pompy MONARC/GAAP

Część nr 5 zamówienia: Remont pompy MULTI PUMP 4:1

Część nr 6 zamówienia: Remont agregatu pompowego MONO TF

Część nr 7 zamówienia: Remont agregatu pompująco-mieszającego PUMA

Część nr 8 zamówienia: Remont mieszarko podawarki MP-1

Część nr 9 zamówienia: Remont zespołu pompowego WT-30/2E-Ex-Z i pompy WT-30/2E-Ex.

1. Wymagania techniczne wspólne dla wszystkich części Zamówienia w zakresie remontu agregatów pompowych do profilaktyki przeciwpożarowej oraz iniekcji górotworu.

**3.1.** Zakres remontu podstawowego dla części nr 1 – 9 obejmuje następujące czynności:

• demontaż urządzenia,

• czyszczenie przez piaskowanie,

• ocena i weryfikacja podzespołów (prostowanie ramy, uzupełnianie ubytków)

• wymiana łożysk, uszczelnień na nowe,

• wymiana nie nadających się do regeneracji: śrub, nakrętek, podkładek, trzpieni,

• zabezpieczenie antykorozyjne,

• montaż urządzenia wraz z malowaniem,

• przeprowadzenie prób ruchowych i doprowadzenie urządzenia do stanu technicznego zgodnego

z dokumentacją techniczno-ruchową, montaż tabliczek znamionowych (oznaczyć numer i typ urządzenia, miesiąc i rok remontu).

**3.2.** Zakres remontu rozszerzonego dla części nr 1 – 9 obejmuje:

• remont podstawowy,

• wymiana części, podzespołów (na zgodne z DTR urządzenia).

Zakres niezbędnych części do wymiany będzie ustalany indywidualnie w trakcie weryfikacji stanu technicznego urządzenia przeznaczonego do remontu.

**4.** Wymagania organizacyjno-jakościowe:

**4.1**. Załadunek urządzeń do remontu i rozładunek po przeprowadzonym remoncie będzie się odbywał u Zamawiającego na jego koszt,

**4.2.** Termin realizacji przedmiotu zamówienia będzie wynosił maksymalnie 21 dni od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia za pomocą faxu, poczty elektronicznej lub osobistego odbioru zamówienia przez Wykonawcę, a w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji – usunięcie przedmiotowej wady ma nastąpić w terminie do 7 dni od daty odbioru urządzenia od Zamawiającego, o przygotowaniu przedmiotowego urządzenia do odbioru Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, urządzenie winno być odebrane w ciągu 2 dni od daty powiadomienia.

**4.3.** Transport przedmiotu umowy będzie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy,

**4.4.** Okres gwarancji: na wyremontowane urządzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu na okres 12 miesięcy w zakresie wykonany prac remontowych, licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

**5.** Planowany termin/okres realizacji zamówienia/umowy: min. 12 miesięcy – maks. 18 miesięcy od daty zawarcia umowy/umów.

Miejsce realizacji zamówienia: Południowy Koncern Węglowy S.A.:

Zakład Górniczy SOBIESKI 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2, ul. Krakowska 6;  
Zakład Górniczy JANINA 32-590 Libiąż, ul. Górnicza 23;  
Zakład Górniczy BRZESZCZE 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1.

**6.** Oferta (jako załącznik/załączniki) powinna zawierać:

- Nazwę Przedmiotu zamówienia (z podaniem nr części, na którą jest składana oferta) ;

- Pełna nazwa oferenta (NIP, Regon) ;

- Warunki płatności – przelewem 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury Wykonawcy.

- Stawkę podatku VAT.

- Termin ważności oferty – (preferowany 180 dni).

- Załącznik/i tabelaryczny formularz cenowy: ceny jednostkowe netto remontu podstawowego oraz części zamiennych według DTR producenta możliwych do wymiany w zakresie remontu rozszerzonego urządzeń (w załączeniu pliki Excel – z kolumną cenową do uzupełnienia) prosimy o zwrotne załączenie formularza/y cenowego jako pliku Excel do składanej w systemie oferty.

Wykaz urządzeń (w danych częściach zamówienia) objętych przedmiotem zamówienia w zakresie remontu podstawowego i części zamiennych według DTR producenta możliwych do wymiany w zakresie remontu rozszerzonego urządzeń znajduje się załączniku.

W załączeniu:

Formularz cenowy - stanowi tabelaryczne zestawienia pozycji dla danych części zamówienia.