Załącznik nr 1

**DOSTAWA NISZCZAREK**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZESTAWIENIE CENOWE**

**PRODUKTÓW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:**

**Kod CPV - 30191400-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Producent/model/ symbol** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Wartość netto zł** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto zł** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | **Niszczarka wg normy DIN 66399 : P-4/ O-3/T-4/ E-3/F-1.**   * niszczenie papieru, spinaczy, małych zszywek, kart plastikowych, płyt CD/DVD * mechanizm tnący wykonany ze stalowych wałków tnących, jednoelementowych, stalowych, hartowanych; * szerokość ścinka max. 6mm a jego pole powierzchni max.160,0 mm2; * wydajność cięcia papieru dla formatu A4 min. od 14 kartek papieru jednorazowo o gramaturze co najmniej 80 g/m2; * szerokość szczeliny wejściowej min. 240 mm; * przystosowanie do zasilania z sieci energetycznej ~230 V; * zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem powodowanym przeciążeniem mechanicznym lub termicznym; * urządzenie wyposażone w funkcję cofania w tym automatycznego cofania po zacięciu papieru; * czujnik start/stop pozwalający na automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia oraz rewers; * osłonka/klapa bezpieczeństwa przy szczelinie podawczej zapobiegająca przypadkowemu wciąganiu materiału; * system oszczędzania energii; * wyjmowany z obudowy niszczarki kosz na ścinki; * pojemność pojemnika na ścinki nie mniejsza niż 34 litry; * obudowa na kółkach; * gwarancja 60 miesięcy na urządzenie i dożywotnio na wałki tnące. |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2. | **Niszczarka wg normy DIN 66399 : P-6 /F-3**   * niszczenie papieru z zszywkami i spinaczami; * mechanizm tnący wykonany z wałków tnących, jednoelementowych, stalowych, hartowanych; * szerokość ścinka max: 1mm a jego pole powierzchni max 10mm² * wydajność cięcia papieru dla formatu A4 nie mniejsza niż 5 arkuszy papieru jednorazowo o gramaturze co najmniej 80 g/m2; * szerokość szczeliny wejściowej nie mniejsza niż 240 mm; * przystosowanie do zasilania z sieci energetycznej ~230 V; * zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem powodowanym przeciążeniem mechanicznym lub termicznym; * urządzenie wyposażone w funkcję cofania w tym automatycznego cofania po zacięciu papieru; * czujnik start/stop pozwalający na automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia, oraz rewers; * osłonka/klapa bezpieczeństwa przy szczelinie podawczej zapobiegająca przypadkowemu wciąganiu materiału; * system oszczędzania energii; * pojemność pojemnika na ścinki nie mniejsza niż 34 litry; * wyjmowany kosz na ścinki z obudowy niszczarki; * obudowa na kółkach. * gwarancja 36 miesięcy na urządzenie i dożywotnio na wałki tnące. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | **Niszczarka wg normy DIN 66399 : P-7**   * niszczenie papieru; * mechanizm tnący wykonany z wałków tnących, jednoelementowych, stalowych, hartowanych; * szerokość ścinka max 1mm a jego pole powierzchni max 5 mm² * wydajność cięcia papieru dla formatu A4 nie mniejsza niż 4 arkusze papieru jednorazowo o gramaturze co najmniej 80 g/m2; * szerokość szczeliny wejściowej nie mniejsza niż 240 mm; * przystosowanie do zasilania z sieci energetycznej ~230 V; * zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem powodowanym przeciążeniem mechanicznym lub termicznym; * urządzenie wyposażone w funkcję cofania w tym automatycznego cofania po zacięciu papieru; * czujnik start/stop pozwalający na automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia, oraz rewers; * osłonka/klapa bezpieczeństwa przy szczelinie podawczej zapobiegająca przypadkowemu wciąganiu materiału; * system oszczędzania energii; * pojemność pojemnika na ścinki nie mniejsza niż 34 litry; * wyjmowany kosz na ścinki z obudowy niszczarki; * obudowa na kółkach. * gwarancja 36 miesięcy na urządzenie i dożywotnio na wałki tnące. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | **Niszczarka wg normy DIN 66399 : P4/O-4/T-5/E-4/F-1**   * niszczenie papieru, spinaczy, zszywek, płyt CD/DVD, kart plastikowych; * mechanizm tnący wykonany z wałków tnących, jednoelementowych, stalowych, hartowanych; * szerokość ścinka max. 6mm a jego pole powierzchni max.160 mm2; * wydajność cięcia papieru dla formatu A4 nie mniejsza niż 28 arkuszy jednorazowo o gramaturze co najmniej 80 g/m2; * szerokość szczeliny wejściowej nie mniejsza niż 330 mm; * przystosowanie do zasilania z sieci energetycznej ~230 V; * zabezpieczenie silnika przed zniszczeniem powodowanym przeciążeniem mechanicznym lub termicznym; silnik przystosowany do pracy ciągłej 24 h o mocy min 1000W. * urządzenie wyposażone w funkcję cofania w tym automatycznego cofania po zacięciu papieru; * szczelina wejściowa zabezpieczona klapką lub osłoną bezpieczeństwa, która podczas uniesienia lub naciśnięcia wyłącza urządzenie; * czujnik start/stop pozwalający na automatyczne włączanie/wyłączanie urządzenia, oraz rewers; * pojemność pojemnika na ścinki nie mniejsza niż 145 litów; * automatyczne wyłączenie „otwarte drzwiczki lub wyjęty kosz”; * kosz na ścinki wyjmowany z obudowy niszczarki; * optyczny wskaźnik operacji: zapełnienie, oliwienie, przegrzanie, zacięcie; * system automatycznego smarowania wałków tnących; * obudowa na kółkach; * gwarancja 60 miesięcy na urządzenie i dożywotnio na wałki tnące. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** | | | | |  |  |  |

**Cena jednostkowa sprzętu nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł brutto.**

Urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności z normą CE wydaną przez producenta (w formie kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem) albo oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie spełnia wymogi normy CE i posiada znak CE w oryginale.

Oferowane urządzenia mają być nowymi, aktualnie produkowanymi i powszechnie dostępnymi na rynku polskim, których parametry techniczne można potwierdzić w katalogach drukowanych lub stronach internetowych producentów z zagwarantowaną dostępnością do części.

Wykonawca dostarczy niszczarki fabrycznie nowe wolne od wad i niepochodzące z ekspozycji, witryn sklepowych, nie noszące śladów eksploatacji, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia ogłoszenia postępowania, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu.

Do urządzenia dołączony zostanie zakres czynności konserwacyjnych wymaganych do wykonania przez użytkownika.

Akcesoria stanowiące ukompletowanie sprzętu winny być zgodne i weryfikowalne z ukompletowaniem wyszczególnionym w instrukcjach sprzętu.

Dostawa towaru stanowiącego przedmiot umowy odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, do magazynu   
przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy (wjazd do kompleksu 11 WOG odbywa się ulicą Powstania Listopadowego).

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w opakowaniach chroniących dostawę przed zniszczeniem. Wniesienie niszczarek do wskazanego przez Zamawiającego magazynu Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt.  
Oferta ważna całościowo.

**Słownie netto: ……………………………………..………………………………………………**

**Słownie brutto: ……………………..………………..……………………………………………**

**…..………………………………………….**

**czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną**

**osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do**

**reprezentowania Wykonawcy**