|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEDMIAR ROBÓT Zał. nr 2** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nazwa inwestycji:** | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym nr inw. 37/182 zlokalizowanego na  działce nr geod. 70/1 położonej w miejscowości Siemiony | | | | | | | | | | |
| **Inwestor:** Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudka | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis i obmiar** | **Jedn.** | **Ilość** | **Razem** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0511-03 | Rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych 22,00x7,00x2 | m2 | 308 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 511-05 | Posegregowanie i ułożenie płyt na palecie z ofoliowaniem 308,00 :1,322 | szt. | 233 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Koszty unieszkodliwienia płyt azbestowo-cementowych 308m2 x 16 kg/m2 | tony | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 426-02 | Rozbiórka kanałów wentylacyjnych z desek 5,00 x 0,60 x 4 x 3 | m2 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 414-02 | Wymiana deskowania dachu z desek gr. 25mm przyjęto 30% powierzchni dachu 308x30% | m2 | 92,4 | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 414-08 | Wymiana ołacenia dachu | m2 | 92,4 | 92,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-05 1008-02 | Pokrycie dachu blachą trapezową T55 z powłoką poliestrową | m2 | 308 | 308 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0414-11 | Wymiana desek wiatrowych i okapowych 7,00 x 4 x2+22,00x3x2 | m2 | 188 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NNRNKB 202 0541-02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 22,00x0,50x3+7,00x0,40x4 | m2 | 44,2 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |