Zakup i dostawa myjki ciśnieniowej wraz z wyposażeniem

Parametry techniczne myjki:

1. Moc przyłącza 2700 – 3000 W
2. Zasilanie 230V
3. Wydajność tłoczenia 450l/h
4. Ciśnienie robocze min 150 bar
5. Podgrzewacz wody do temp. 80° C
6. Możliwość transportu w pozycji leżącej

Wyposażenie:

1. Filtr wody
2. Wąż wysokociśnieniowy o dł. min 10m
3. Lanca spryskująca o długości min 80 cm
4. Pistolet spryskujący wysokociśnieniowy
5. Lanca pianowa
6. Dysza obrotowa do mycia powierzchni płaskich (kostka brukowa)
7. Płyn do czyszczenia przeznaczony do mycia wysokociśnieniowego min. 2l

Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia poinformowania wykokonawcy.

Płatność za dostarczony towar przelewem z odroczonym terminem płatności min. 14 dni.