Załącznik nr 1.1 do SWZ

# PODSTAWOWE WYMAGANIA

# MOTOCYKLA TYPU ENDURO

Marka, model motocykla …………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr :** | **J.m.** | **Parametr :**  **wymagany przez zamawiającego** | **Parametr : \***  **oferowany przez wykonawcę** |
| **1.** | Rodzaj – motocykl osobowy | - | motocykl typu enduro | TAK/NIE |
| **2.** | Fabrycznie nowy, rok produkcji | - | 2024 | TAK/NIE |
| **3.** | Silnik | - | jednocylindrowy , 4 -suwowy, 4-zaworowy Z obowiązującą na terenie RP do rejestracji normę emisji spalin | TAK/NIE |
| **4.** | Zasada działania silnika | - | zapłon iskrowy | TAK/NIE |
| **5.** | Pojemność skokowa | cm3 | pomiędzy 600-800 |  |
| **6.** | Moc | kW | min. 50 |  |
| **7.** | Emisja spalin - wynik (result) CO2 | g/km | min 50 |  |
| **8.** | Zapłon elektryczny | - | wymagane | TAK/NIE |
| **9.** | Skrzynia biegów | - | sześciostopniowa | TAK/NIE |
| **10.** | Podwozie do jazdy po terenie oraz po drogach | - | wymagane | TAK/NIE |
| **11.** | System ABS | - | wymagane | TAK/NIE |
| **12.** | Waga motocykla gotowego do jazdy max 300 kg | - | wymagane | TAK/NIE |
| **13.** | System chłodzenia - ciecz | - | wymagane | TAK/NIE |
| **14.** | Zawieszenie przód | - | widelec upside-down | TAK/NIE |
| **15.** | Zawieszenie tył | - | wahacz ze stali o wysokiej wytrzymałości, dodatkowo amortyzator z regulacja napięcia sprężyny i hydraulicznym tłumieniem odbicia | TAK/NIE |
| **16.** | Hamulec przód i tył | - | Tarcze przód z półpływającym zaciskiem 4 tłokowym  Tarcze tył z zaciskiem pływającym | TAK/NIE |
| **17.** | Opona przód | - | do jazdy po drogach i po terenie min 19 cali | TAK/NIE |
| **18.** | Opona tył | - | do jazdy po drogach i po terenie min 17 cali | TAK/NIE |
| **19.** | Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne | - | min 24 miesiące |  |
| **20.** | Gwarancja na powłokę lakierniczą | - | min 24 miesiące |  |
| **21.** | Gwarancja na perforację elementów nadwozia | - | min 24 miesiące |  |
| **22.** | 1. Kask musi spełniać nw. parametry :   • Wzmocniona syntetycznie skorupa SRS (Synthetic Reinforced Shell). • Amortyzująca osłona na szczęce. • Regulowany, wentylowany daszek. • Wykończony odpornym lakierem poliuretanowym (PU). • Waga: 1300 g (+/- 50 g). • Przekracza ECE 22.05. | - | Kask motocyklowy typu Cross-Enduro z wbudowana blendą oraz opuszczaną szybką ochronną **- szt. 1**  ( o rozmiarach:  L -1 szt..) . | TAK/NIE |

\* niepotrzebne skreślić

**........................................................................................................................................................**

**(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)**

**UWAGA:**

1. Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”

2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru, Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w pkt. 1.