**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pion ochrony informacji niejawnych**

.................................................................................

*/nazwa komórki organizacyjnej/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Dane** |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Dostawa urządzeń do niszczenia dokumentów niejawnych i elektronicznych nośników informacji klasy bezpieczeństwa P- 7/F3 , P- 5/ T-5/E- 4/F-2 oraz  P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 wg normy DIN 66399. |
| 2. | Ilość | 1 zadanie |
| 3. | CPV | 30191400-8 |
| 4. | Inne normy | Nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | nie |
| 6. | Oferty równoważne | Nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | Nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

1. Niszczarka HSM SECURIO B24 ścinek 4,5mm x 30 mm

stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399 P-4/O-3/T-4/E-3/F-1

Specyfikacja:

Ilość jednorazowo ciętych kartek A4/80g. - 15

Rodzaj cięcia - ścinki limitowane

Niszczenie dokumentów z zszywkami i spinaczami, karty plastikowe płyty CD/DVD

Szybkość cięcia min. 65mm./sek.

Głośność max. 56dB.

Szerokość szczeliny wejściowej min. 240mm

Wyposażona w hartowane stalowe wałki tnące wykowane z jednego elementu stali, separatory metalowe

Automatyczny oraz ręczny rewers w przypadku zakleszczenia papieru

Automatyczny start/stop za pomocą fotokomórki

System oszczędzania energii z max. Poborem energii w trybie stand-by 0,1W.

System termicznego zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzenia.

Osłona otworu wpustowego zapobiegająca przypadkowemu wciągnięciu części garderoby

Silnik indukcyjny o mocy min. 610W przystosowany do pracy ciągłej przez minimum 8 godzin.

Kosz o pojemności min. 34L wyjmowany z obudowy. Obudowa kosza pyłoszczelna

Gwarancja min. 60 miesięcy na urządzenie oraz dożywotnio na wałki tnące

do każdego urządzenia musi być dołączony pojemnik z olejem o

pojemności 50 ml oraz 5 worków,

1. Niszczarka HSM SECURIO B 34 ścinek 1mm x 5 mm

stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399 P-7/F-3 - 1

Specyfikacja:

ilość jednorazowo ciętych kartek A4/80g. - 5

rodzaj cięcia - ścinki limitowane

szybkość cięcia min. 80mm./sek.

głośność urządzenia 56dB(A).

szerokość szczeliny wejściowej min. 310mm

wyposażona w hartowane stalowe wałki tnące wykowane z jednego elementu stali, separatory metalowe

automatyczny oraz ręczny rewers w przypadku zakleszczenia papieru

automatyczny start/stop za pomocą fotokomórki

system oszczędzania energii z max. Poborem energii w trybie stand-by 0,1W.

system termicznego zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzenia.

osłona bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu wciągnięciu części garderoby na całej szerokości szczeliny wejściowej

osobny pojemnik oraz szczelina wejściowa na płyty cd oraz karty plastikowe

silnik indukcyjny o mocy min. 700W przystosowany do pracy ciągłej przez minimum 9 godzin.

kosz o pojemności min. 100l.

obudowa kosza wykonana z płyty meblowej, pyłoszczelna

Gwarancja min. 60 miesięcy na urządzenie oraz dożywotnio na wałki tnące

do każdego urządzenia musi być dołączony pojemnik z olejem o

pojemności 50 ml oraz 5 worków,

1. Niszczarka HSM SECURIO B 34 ścinek 1,9mm x 15 mm

stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399 P-5/T-4/E-4/F-2

Specyfikacja:

Ilość jednorazowo ciętych kartek A4 80g – 14

Rodzaj cięcia: ścinki limitowane

Niszczenie dokumentów

Szybkość cięcia min. 80mm./sek.

Głośność max. 56dB.

Szerokość szczeliny wejściowej min. 310mm

Wyposażona w hartowane stalowe wałki tnące wykowane z jednego elementu stali, separatory metalowe

Osłona otworu wpustowego zapobiegająca przypadkowemu wciągnięciu części garderoby

Automatyczny oraz ręczny rewers w przypadku zakleszczenia papieru

Automatyczny start/stop za pomocą fotokomórki

System oszczędzania energii z max. poborem energii w trybie stand-by 0,1W.

System termicznego zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzenia.

Silnik indukcyjny o mocy min. 700W przystosowany do pracy ciągłej przez minimum 9 godzin.

Kosz o pojemności min. 100l.

Obudowa kosza wykonana z płyty meblowej.

Obudowa kosza pyłoszczelna

Gwarancja min. 60 miesięcy na urządzenie oraz dożywotnio na wałki tnące

do każdego urządzenia musi być dołączony pojemnik z olejem o

pojemności 50 ml oraz 5 worków,

Urządzenia muszą pochodzić z aktualnej produkcji, być modelami ogólnie dostępnymi na polskim rynku, których parametry techniczne można potwierdzić w katalogach drukowanych lub stronach internetowych producentów.

**Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.**

***Wykonawca w formularzu cenowym wyceni 1 szt. danego asortymentu. Zamawiający w OPZ wskaże planowaną ilość asortymentu przewidzianego do zamówienia.*** Ponadto wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oraz załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

1. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. porównania oferowanych przez wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez zamawiającego.
2. Oferowane towary muszą być fabrycznie nowe (I kat.), nieużywane, wolne

od wad.

1. Wykonawca dołączy do każdego egzemplarza dostarczonego urządzenia kartę gwarancyjną oraz instrukcje w języku polskim- instalacji, użytkowania   
   i obsługi.
2. Minimalny okres gwarancji na zaproponowane urządzenia musi wynosić 60 miesięcy liczony od daty dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego. Na wałki tnąca zamawiający wymaga gwarancji dożywotniej.
3. Serwis gwarancyjny musi być zapewniony w miejscu użytkowania urządzenia, w wypadku niemożliwości usunięcia usterki w ciągu 8 godzin w siedzibie Zamawiającego Wykonawca na czas trwania naprawy nieodpłatnie udostępni urządzenie zastępcze o identycznych lub wyższych parametrach jakie posiada urządzenie podlegające naprawie .
4. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – maksymalnie 4 godzin. Przez „czas reakcji serwisu” Zamawiający rozumie podjęcie naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego .

**PLANOWANA ILOŚĆ ASORTYMENTU DO ZAMÓWIENIA**

- Niszczarka HSM SECURIO B - 24 Klasa bezpieczeństwa   
 wg normy DIN 66399: P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 – 20 szt

- Niszczarka HSM SECURIOB - 34 Klasa bezpieczeństwa   
wg normy DIN 66399 P- 5/ T-5/E- 4/F-2 – 2szt.

- Niszczarka HSM SECURIO B - 34 Klasa bezpieczeństwa  
wg normy DIN 66399 P-7/F-3 – 1szt.

**Inne dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą:**

1. Wykonawca musi wykazać, iż posiada na dzień składania ofert certyfikat autoryzowanego partnera producenta biurowych urządzeń do niszczenia dokumentów. Certyfikat musi być wystawiony bezpośrednio przez przedstawicielstwo producenta w Polsce. W przedłożonych dokumentach musi być precyzyjnie określona data obowiązywania certyfikatu. Zamawiający nie dopuszcza dowolności w tym zakresie oraz nie dopuszcza interpretacji. Certyfikaty wystawione przez dystrybutorów nie będących generalnym przedstawicielstwem producenta w Polsce nie spełniają tego wymogu.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że na dzień składania ofert posiada aktualny certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie serwisu urządzeń biurowych. Kopię certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do składanej oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać na dzień składania ofert referencje z minimum trzech wykonanych dostaw urządzeń do niszczenia materiałów niejawnych i elektronicznych nośników informacji z roku 2024 . Przedstawione referencje muszą potwierdzać wykonanie dostaw na kwotę minimum 30 000 PLN brutto każda. Z przedstawionych referencji musi wynikać jednoznacznie, okres wykonywania umowy oraz nazwa, adres, telefon firmy/instytucji wystawiającej referencje.
4. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (pieczęcią i podpisem).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższych informacji