Dostawa jednorazowa. Z uwagi na gwarancje pojazdów wskazane jest stosowanie tego samego rodzaju oleju jakim olejem są zalane pojazdy, mając na uwadze powyższe.

Stosowane oleje w pojazdach: Volkswagen - MOTUL 5W/30; w pojazdach IVECO, CAPENA – CASTROL 10W/40 .Podane  ilości zapotrzebowane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Opis | Ilość |
| 1 | Olej do smarowania łańcucha piły spalinowej kl. 15Z (biodegradowalny) | Olej biodegradowalny do smarowania łańcucha pił spalinowych - w pojemnikach 20L | 40 L |
| 2 | Olej silnikowy do silników o zapłonie samoczynnym 5W/30 klasa 504.00/507.00 zalecany przez producenta pojazdów grupy Volkswagen | W pojazdach Volkswagen Akademii Wojsk Lądowych stosowany jest olej silnikowy to MOTUL 5W/30 - w pojemnikach 5L | 100 L |
| 3 | Olej silnikowy do silników o zapłonie samoczynnym 10W/40 | W pojazdach IVECO Akademii Wojsk Lądowych stosowany jest olej silnikowy CASTROL MAGNETEC 10W/40 - w pojemnikach 5L | 80 L |
| 4 | Płyn hamulcowy DOT- 4 | Płyn hamulcowy DOT- 4 – W POJEMNIKACH 1 L | 20 L |
| 5 | Olej do mieszanki paliwowej zalecany przez producenta sprzętu STIHL | W sprzęcie STIHL stosowany olej do mieszanki paliwowej to STIHL (czerwony) - w pojemnikach 1L | 20 L |
| 6 | Smar do łożysk i sworzni | Smar litowy ŁT-43 do łożysk i sworzni pracujących w zakresie -30 do 130 ˚C smar odporny na utlenianie się oraz na działanie wilgoci - tuba 400g | 20 szt. |
| 7 | Olej przekładniowy gl-5 80W90 | Olej przekładniowy gl-5 80W90 – w pojemnikach 5 L | 45 L |
| 8 | Smar do kosiarek i wykaszarek przeznaczony jest do smarowania przekładni kątowych kos spalinowych i podkaszarek | Smar z wysokojakościowego oleju bazowego zagęszczanego kompleksowymi mydłami litowymi. Smar uszlachetniany jest dodatkami o działaniu przeciwkorozyjnym oraz EP - w opakowaniu 150 g | 20 szt. |