Załącznik nr 2

**Zakres prac**

1. Prace obejmują dostawę i wymianę łożysk w silnikach szt.12 :

* Wymiana łożysk silnika nawiewnego centrali NW1 (typ AF15 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika wywiewnego centrali NW1 (typ AF15 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika wywiewnego centrali NW2 (typ AF29 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika nawiewnego centrali NW3 (typ AF25 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika wywiewnego centrali NW3 (typ AF25 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika wywiewnego centrali NW4 (typ AF15 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika nawiewnego centrali NW5 (typ AF28 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika wywiewnego centrali NW5 (typ AF28 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika wywiewnego centrali NW6 (typ AF20 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika nawiewnego centrali NW7 (typ AF07 Frapol)
* Wymiana łożysk silnika nawiewnego centrali NW7A (typ AF07 Frapol)
* Wymiany łożysk silnika wywiewnego centrali NW8 (typ AF07 Frapol)

2.Przed przystąpieniem do wymiany należy silniki wymontować z w/w central wentylacyjnych a po wymianie łożysk ponownie zamontować.

3.Dokonać sprawdzenia poprawności działania silników poprzez załączenie central wentylacyjnych.