Załącznik nr 4o do SWZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA URZĄDZENIA** | **ILOŚĆ URZĄDZEŃ** | **SPECYFIKACJA URZĄDZENIA** |
|  | **Czytnik kodów kreskowych** | **3 szt.** | * skaner musi obsługiwać kody w standardzie ITF-25, * skaner musi obsługiwać kody 2D, * podłączenie poprzez interfejs USB, * Min. zasięg odczytu – do 40 cm, * Sygnalizacja odczytu: świetlna, dźwiękowa, * Odporność na upadki: min. do 1,5 m, * Norma szczelności: IP52, * Temperatura otoczenia pracy: min. od 0 st. C do 50 st. C. |

**CZĘŚĆ 15 – Specyfikacja czytników kodów kreskowych**