Załącznik nr 4i do SWZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA URZĄDZENIA** | **ILOŚĆ URZĄDZEŃ** | **SPECYFIKACJA URZĄDZENIA** |
|  | **Router** | 1. **szt.** | * Porty 1 x WAN 10/100/1000 + 4 x LAN 10/100/1000, * Modem 3G, 4G, LTE, * Gniazda SIM (Nano SIM) min. 2, * Porty antenowe (SMA) min. 3, * Min. przepustowość IPS 1 Gb/s, * Min. przepustowość NGFW 800 Mb/s, * Min. Przepusutowość Threat Protection 600 Mb/s, * Min. Przepustowość Firewalla 5 Gb/s, * Max. Opóźnienie zapory (64 bajtowe pakiety) 2.97 μs, * Min. Przepustowośc zapory (liczba pakietów na sekundę) 7.5 Mpps, * Min. Przepustowość IPsec VPN (512 bajtów) 4.4 Gb/s, * Min. Przepustowość SSL-VPN 490 Mb/s, * Max. liczba użytkowników SSL-VPN (zalecana) 200, * Przepustowość kontroli aplikacji (HTTP 64K) 990 Mb/s, * Domeny wirtualne (domyślne / maksymalne) 10/10, * Pakiet licencji UTP na min. 3 lata, * Porty: * Min. 3 x GE RJ-45, * Min. 1 x USB-A, * Min. 1 x GE RJ-45 WAN/DMZ, * Min. 1 x GE RJ-45 FortiLink, * Min. 1 x Konsola RJ-45. |

**CZĘŚĆ 9 – Specyfikacja Firewalla-Routera**