**Opis przedmiotu zamówienia – Kamizelka ratunkowa**

**Zastosowane podczas produkcji normy:**

PN-EN ISO12402-5:2007P PN-EN ISO12402-5:2007/A1:2012P PN-EN ISO12402-7:2008P PN-EN ISO12402-7:2008/A1:2011E PN-EN ISO12402-8:2008P PN-EN ISO12402-8:2008/A1:2011E PN-EN ISO12402-9:2008P PN-EN ISO12402-9:2008/A1:2011E

**Wyporność:** 80N

**Wyposażenie:**

- rzutka ratownicza na pasie (rękawowa-trapezowa z pasem do alternatywnego mocowania),

- centralny dookólny pas asekuracyjny z klamrą szybko zwalniającą (jedną ręką) umiejscowiony bezkonfliktowo w stosunku do rzutki, przeznaczony do pracy na uwięzi,

- 3 d-ringi na pasie dookólnym,

- gwizdek zawieszany moduł montażowy do sygnalizatora świetlnego (auto/manual) tunel elastyczny do chowania nadmiaru taśmy dookólnej, kilkanaście uchwytów do troczenia dodatkowych elementów wyposażenia w tym 4 dolne pętle,

- 10 kieszeni odpływowych, w tym na: latarkę, gwizdek, radio VHF, telefon wodoodporny, butlę ucieczkową (z butlą 0,2-0,44l) z automatem oddechowym SPARE AIR, śruby lodowe oraz rzutkę trapezową,

- tunel na przewód spiralny mikrofonogłośnika,

- na prawym ramieniu zabezpieczenie linki rzutki trapezowej, gwarantujące nie opadanie wolnego odcinka,

- dedykowany uchwyt do zegarka/stopera wodoodpornego, podwójny pas krokowy tworzący pełna pętlę wzmacniającą wokół kamizelki ze stalowymi klamrami oraz elastycznymi tunelami na nadmiar taśmy,

- haftowana plakietka na rzepie - POLICJA,

- nóż zawieszany, demo ze stali wysokowęglowej w pochwie z tworzywa sztucznego,

- 7 pasów regulujących i stabilizujących kamizelkę, pozwalających dopasować ją do odzieży w wielosezonowej pracy ratownika, zakres obwodu w klatce piersiowej od 70 do 130cm