|  |  |
| --- | --- |
| **Elektroda dopochwowa** | |
| **Wymiary, rodzaj** | Waga 0,04, wyposażenie w elastyczny wskaźnik, który pomaga w ocenie czy skurcze są wykonywane poprawnie (odchylenie w dół wskaźnika świadczy o właściwie wykonywanym skurczu) i umożliwia lepszą kontrolę położenia elektrody w pochwie |
| **Złącze** | Standardowe gniazdko na wtyk **2 mm** pasujące do wszystkich stymulatorów do elektromiografii, do aparatów: Nu Trac Alpha 2E, Mio Plus |
| **Żywotność elektrod** | Elektroda wielokrotnego użytku. Produkt zużywalny, "czas życia" elektrody zależy od sposobu użytkowania i czynników zewnętrznych wpływających na elektrodę. |
| **Przeznaczenie** | Terapia nietrzymania moczu kobiet i/lub stolca i powierzchniowa elektromiografia oraz trening biofeedback (sEMG biofeedback) i ETS. |

Załącznik nr 2A – specyfikacja do wyrobów medycznych

Data ……………… Podpis uprawnionego Wykonawcy ……………….