Przeróbka pomostu wejściowego kabiny sortowniczej wraz z wykonaniem wykonanie muru oporowego:

W ramach prowadzonych prac należy wykonać:

* Przygotowanie nowych słupów oraz belek pod pomost
* Demontaż części pomostu
* Wykonanie wzmocnienia pod przenośnik taśmowy
* Wykonanie leja zasypowego z przenośnika taśmowego
* Odtworzenie barierek ochronnych
* Demontaż i montaż drzwi (zamiana stronami) wraz z uzbrojeniem (klamki)
* Ustawienie muru oporowego z Bet Bloków pod pomostem
* Wykonanie konstrukcji kotwiącej i stabilizującej mur oporowy
* Wymiana barierek na pomoście na nowe

Konieczność odbycia wizji lokalnej.