**Opis wykonania mebli biurowych**

1.Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej (zgodnie z normą PN-EN 14322:2022-04) w klasie higieny E1, drewnopodobnej, odpornej na odbarwienia, odkształcenia, zarysowania i wilgoć. Meble przeznaczone do długotrwałego użytkowania w obiekcie użyteczności publicznej.

2.Wybarwienie mebli – klon.

3.Meble posiadające cokół wysokości 80mm.

4.Grubość płyty ( półki i korpusy ) min 18mm.

5.Grubość blatów dot.:

a) biurka (poz. 6 ), dostawki (poz. 7 ), stołu (poz.1) min. 25mm.

6.Krawędzie blatów, szuflad i drzwi wykończone okleiną z PCV o grubości 2mm,

pozostałe krawędzie o grubości 0,6mm-1mm w kolorze zbliżonym do płyty.

7.Okucia mebli metalowe chromowane / dla wszystkich mebli tego samego typu /.

8.Zawiasy przy drzwiach typu puszkowego.

9.Meble (szafy i biurka) winny mieć uchwyty montowane dwupunktowo.

10.Półki na klawiaturę i szuflady winny być na metalowych prowadnicach z blokadą całkowitego wysuwu.

11.W szafach, szafkach i biurkach winny być montowane zamki meblowe.

12. Meble winne być zmontowane w całości.

13.Meble biurowe stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymogi i normy z zakresu BHP.

14.Meble biurowe winny spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. *w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe* ze zmianami.