**Załącznik Nr 5**

# BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWY

Budynek Administracyjno-Warsztatowy Bazy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, zlokalizowany w Kobylnicy przy ul. Jolanty Szcypińskiej 36.

Budynek wybudowany w został 1989 r.

|  |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 3 883,28 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 5 316,57 m2 |
| Kubatura | 32 193,00 m3 |

Budynek adm.-warsztatowy jest obiektem wolno stojącym, bez podpiwniczenia, o zmiennej ilości kondygnacji, przy jednoczesnym zachowaniu jednakowej wysokości. Budynek o funkcji warsztatowo-biurowej. W 2015 przeprowadzono remont polegający na modernizacji myjni samochodowej, termomodernizacji obiektów zaplecza technicznego i dostosowanie hal warsztatowych do wymogów bhp. W 2016 dokonano remontu poszycia dachowego.

W częściach warsztatowych budynek jest jednokondygnacyjny, natomiast w pozostałych częściach dwukondygnacyjny - mieszczą się tu pomieszczenia biurowe, magazynowe, socjalno- bytowe i sanitarne. W budynku zlokalizowana jest kotłownia i winda towarowa.

Hale warsztatowe o konstrukcji z prefabrykatów żelbetowych i strunobetonowych o ścianach zewnętrznych osłonowych warstwowych z blachy trapezowej i wełny mineralnej na kasetach stalowych.

Stopy fundamentowe i podwaliny, częściowe żelbetowe prefabrykowane i częściowo wylewane na mokro. Kanały betonowe i żelbetowe.

Konstrukcja szkieletowa z prefabrykatów żelbetowych i strunobetonowych na siatce słupów dla podparcia dachu i podparcia stropu antresoli.

**Dach** kryty papą asfaltową termozgrzewalną. Budynek wyposażony w instalacjęodgromową(przewody o przekroju 8 mm).

# BUDYNEK MAGAZYNOWY

Rok budowy 2008 r. Budynek zlokalizowany przy ul. Jolanty Szczypińskiej 36, 76-251 Kobylnica.

|  |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 93,40 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 89,60 m2 |
| Kubatura | 504,50 m3 |

Budynek magazynowy parterowy bez podpiwniczenia, o konstrukcji stalowej dobudowany do budynku adm.-warsztatowego. Posadowiony na stopach fundamentowych betonowych i podwalinach żelbetowych. Obudowa ścian i dach z blachy stalowej trapezowej. Wyposażony w instalację elektryczną oświetleniową.

# BUDYNEK PORTIERNI

Budynek wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, zlokalizowany przy ul. Jolanty Szczypińskiej 36, 76-251 Kobylnica.

|  |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 39 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 28,50 m2 |
| Kubatura | 121 m3 |

Fundamenty – ławy betonowe wylewane na mokro.

Ściany zewnętrzne – murowane z gazobetonu i cegły.

Stropodach – jednospadowy, żelbetowy, ocieplany, z trzech stron otoczony ogniomurem.

# BUDYNEK STACJI PALIW

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Jolanty Szczypińskiej 36, 76-251 Kobylnica.

Budynek stacji paliw jest obiektem wolnostojącym, parterowym, bez podpiwniczenia, wykonanym w technologii tradycyjnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się wiata pełniąca funkcję zadaszenia nad dystrybutorami stacji paliw. Obiekt oddany do użytkowania w 2007 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 156 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 118,40 m2 |
| Kubatura | 598 m3 |

Fundamenty: stopy i ławy żelbetowe wylewane na mokro

Ściany w części podziemnej zbudowane z bloczków betonowych, ściany nadziemia trójwarstwowe (silka, styropian, cegła klinkierowa), częściowo tynkowane.

Stropodach wykonany w konstrukcji stalowej z poszyciem blachą trapezową , ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Dach ograniczony z trzech stron ogniomurem z obróbką blacharską.

# BUDYNEK ADMINISTRACYJNY DYSPOZYTORNI PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ 41A W SŁUPSKU

Budynek dyspozytorni jest obiektem parterowym, wolno stojącym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, oddany do użytkowania w 2000 roku.

Budynek przebudowany w 2021 r. Celem przebudowy było dostosowanie budynku do obowiązujących standardów obiektów przeznaczonych do pełnienia funkcji socjalnych i termomodernizacja obiektu.

W ramach przebudowy został zmieniony układ funkcjonalny pomieszczeń, układ węzłów sanitarnych, układ grzewczy, wymienione zostały wszystkie instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, poprawiona została estetyka budynku.

|  |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 87,50 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 66,46 m2 |
| Kubatura | 330 m3 |

Fundamenty: betonowe

Ściany: murowane z gazobetonu i cegły.

Strop: żeliwny z płyt prefabrykowanych typu „Żerań” Dach: w konstrukcji drewnianej, kryty blachą płaską.

Budynek wyposażony w instalację odgromową.

# BUDYNEK DYSPOZYTORNI PRZY UL. BITWY WARSZAWSKIEJ W SŁUPSKU

Budynek dyspozytorni jest obiektem parterowym, wolno stojącym, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, oddany do użytkowania w 1988 roku. W 2013 dokonano przebudowy obiektu.

|  |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 101,55 m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 61,62 m2 |
| Kubatura | 380,68 m3 |

Fundamenty: ławy betonowe ciągłe

Ściany: murowane z bloczków gazobetonowych i cegły

Stropodach w konstrukcji betonowej z płyt kanałowych typu „Żerań”. Ocieplany styropianem i pokryty papą termozgrzewalną. Z trzech stron ograniczony ogniomurem.