ZAŁĄCZNIK NR 2

**Dostawa samochodu typu furgon z napędem elektrycznym**

Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK / NIE / NIE DOTYCZY lub wpisanie parametrów oferowanego samochodu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Dane techniczne oferowane** |
| **Wymagania ogólne do samochodu typu furgon z napędem elektrycznym:** | | | |
| 1 | Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. | Wymagane |  |
| 2 | Przebieg (do 100 km) | Wymagane |  |
| 3 | Napęd elektryczny o mocy maksymalnej minimum 135 KM | Wymagane |  |
| 4 | Automatyczna skrzynia biegów | Wymagane |  |
| 5 | Długość maksymalna pojazdu: 5340 [mm] | Wymagane |  |
| 6 | Wysokość całkowita max. 2000 [mm] | Wymagane |  |
| 7 | Typ zabudowy : furgon, przestrzeń ładunkowa pozbawiona przeszkleń | Wymagane |  |
| 8 | Pojemność baterii trakcyjnej – minimum 75 kWh | Wymagane |  |
| 9 | Zainstalowana ładowarka pokładowa trójfazowa (OBC) 11 kW | Wymagane |  |
| **Wymagane wyposażenie przestrzeni kierowcy i pasażera:** | | | |
| 10 | Ilość miejsc siedzących: 3 | Wymagane |  |
| 11 | Fotel kierowcy z podłokietnikiem | Wymagane |  |
| 12 | Dwumiejscowa kanapa pasażerów ze schowkiem pod siedziskiem | Wymagane |  |
| 13 | Regulacja fotela kierowcy: wzdłużna, oparcia, wysokości, odcinka lędźwiowego | Wymagane |  |
| 14 | Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikiem napięcia, czujniki niezapiętych pasów bezpieczeństwa | Wymagane |  |
| 15 | Poduszka bezpieczeństwa kierowcy, podwójna czołowa poduszka bezpieczeństwa pasażerów z możliwością odłączenia, boczne poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie, ochrona klatki piersiowej, poduszki kurtynowe | Wymagane |  |
| 16 | Komputer pokładowy | Wymagane |  |
| 17 | Kierownica pokryta tworzywem poliuretanowym, wielofunkcyjna, dopuszczalne manetki zmiany biegów lub rekuperacji | Wymagane |  |
| 18 | Gniazdo 12V (120 W maks.) w dolnym schowku pasażera | Wymagane |  |
| 19 | Wyświetlacz kierowcy 10” cyfrowy, kolorowy | Wymagane |  |
| 20 | Radio AM/FM/DAB z 10” kolorowym ekranem, Mirror Screen (WiFi), łączność z telefonem w technologii Bluetooth | Wymagane |  |
| 21 | Kamera cofania 180°, wizualizacja na ekranie, funkcja widoku 180° z góry | Wymagane |  |
| 22 | Klimatyzacja manualna lub automatyczna | Wymagane |  |
| **Wymagania dla systemów bezpieczeństwa i wspomagania:** | | | |
| 23 | ABS z BAS oraz ESP z ASR 9.3 i Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu) | Wymagane |  |
| 24 | System automatycznego hamowania awaryjnego z poprzedzającym go ostrzeżeniem o możliwej kolizji z przodu | Wymagane |  |
| 25 | Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i korekty toru jazdy | Wymagane |  |
| 26 | Elektryczny hamulec postojowy | Wymagane |  |
| 27 | Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane | Wymagane |  |
| 28 | Reflektory przednie Eco LED ze światłami do jazdy dziennej i światła przeciwmgłowe | Wymagane |  |
| 29 | System emisji dźwięku o określonym poziomie natężenia podczas jazdy z prędkością mniejszą niż 20km/h (AVAS) | Wymagane |  |
| 30 | Opony całoroczne z indeksem C – wzmocnione | Wymagane |  |
| **Wymagania dla przestrzeni ładunkowej:** | | | |
| 31 | Ładowność: minimum 850 [kg] przy jednoczesnym spełnieniu warunku DMC do 3500 [kg] | Wymagane |  |
| 32 | Przegroda stała blaszana, nieprzeszklona za pierwszym rzędem siedzeń | Wymagane |  |
| 33 | Drzwi boczne przesuwne prawe | Wymagane |  |
| 34 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne, kąt otwarcia 180° | Wymagane |  |
| 35 | Długość przestrzeni ładunkowej (na wysokości podłogi) – minimum 2860 [mm], szerokość między nadkolami – minimum 1250 [mm] | Wymagane |  |
| 36 | Podłoga przestrzeni bagażowej pokryta płytą odporną na zarysowania, ściany boczne, drzwi i nadkola zabezpieczone płytami, materiałami z tworzyw sztucznych lub powłoką gumowaną | Wymagane |  |
| 37 | Pojemność przestrzeni ładunkowej (wg pomiaru ECIE) minimum 6,0 m3 | Wymagane |  |
| 38 | Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej | Wymagane |  |
| **Pozostałe wymagania** | | | |
| 39 | Pojazd musi być wyposażony w hak holowniczy i instalację elektryczną z gniazdem 7pin do podłączenia przyczepki lekkiej o DMC z hamulcem/bez hamulca 1000/750 kg | Wymagane |  |
| 40 | Pozostałe wyposażenie zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym: apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164, kamizelka ostrzegawcza, gaśnica 6 kg proszkowa umocowana trwale w przestrzeni ładunkowej, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe pełnowymiarowe, lewarek, klucz do kół | Wymagane |  |
| 41 | Dwa komplety kluczyków | Wymagane |  |
| 42 | Książka serwisowa | Wymagane |  |
| 43 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |  |
| 44 | Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu | Wymagane |  |
| 45 | Certyfikat bezpieczeństwa CE | Wymagane |  |
| 46 | **Stacja ładowania typu Wallbox do montażu naściennego, trójfazowa o mocy dostosowanej do szybkiego ładowania oferowanego pojazdu**  **oraz odpowiedni kabel do ładowania akumulatora, trójfazowy (32A), zgodny z Wallbox i gniazdem zainstalowanym w pojeździe.** | Wymagane |  |

…………………………………… ……………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy