**KOSIARKA DO TRAWNIKÓW – szczegółowe wymagania techniczne:**

**Producent:** HUSQVARNA

**Model:** LC 353V LAWN MOWER

**Nazwa silnika:** HS 166A

**Silnik moc znamionowa:** 2,75 kW

**Obroty na minutę:** 2 900 obr./min

**Pojemność cylindra:** 166 cm³

**Rodzaj smarowania silnika:** rozbryzgowe

**Chłodzenie silnika:** powietrze

**Emisja spalin (CO2 EU V):** 922,38 g/kWh

**Układ napędowy:** napęd własny, zmienna prędkość

**Koła napędowe:** tylne

**Maksymalna prędkość jazdy w przód:** 5 km/h

**Minimalna prędkość jazdy w przód:** 2,8 km/h

**Metody koszenia:** zbieranie / wyrzut tylny / BioClip®

**Szerokość koszenia:** 53 cm

**Minimalna wysokość koszenia:** 20 mm

**Maksymalna wysokość koszenia:** 75 mm

**Liczba stopni regulacji wysokości koszenia:** 6

**Zestaw BioClip®:** dostępny jako akcesorium

**Rodzaj pojemnika:** materiał z zabezpieczeniem przed pyleniem

**Pojemność kosza:** 60 l

**Rodzaj uchwytu:** ergonomiczny

**Regulacja wysokości uchwytu:** 2 stopnie

**Składany uchwyt:** tak

**Rozmiar przednich kół:** 190 mm

**Rozmiar tylnych kół:** 230 mm

**Rozstaw osi:** 72 cm

**Waga:** 32 kg

**Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora:** 87 dB

**Zmierzony poziom hałasu:** 97 dB

**Gwarantowana moc akustyczna:** 98 dB

**Okres gwarancji:** minimum 2 lata