Gniezno, dn. 18.04.2025 r.

nr sprawy SG.241.1.2025.IW

***Wykonawcy***

**Modyfikacja treści Zapytania Ofertowego**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego* ***„*Na wykonanie usługi** pn. **Świadczenie usług telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu na potrzeby Szpitala Pomnik Chrztu Polski”**

**ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Jest:**

1. Zamawiający wymaga również:

* **Zakończenie dzierżawionych włókien światłowodowych na dostarczonych przez Wykonawcę przełącznicach ODF, przystosowanych do montażu w szafach 19” Zamawiającego i zakończonych złączami typy LC.**
* Dostarczenie obu symetrycznych dostępów do internetu 900 Mbps/900 Mbps po łączach z dwóch różnych kierunków geograficznych, nieposiadających ze sobą wspólnego przebiegu trasowego na całej długości.
* Przydzielone do głównego łącza internetowego publiczne adresy IP (8 adresów) w razie awarii tego łącza muszą automatycznie zostać przeniesione na łącze back-upowe. Po przywróceniu sprawności łącza głównego musi nastąpić automatyczne przeniesienie publicznych adresów IP ponownie na łącze główne.
* **Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania dzierżawionych włókien światłowodowych, zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem.**

1. **Zamawiający dla maksymalnego bezpieczeństwa ciągłości łączy, realizowanych na dzierżawionych włóknach światłowodowych wymaga od Wykonawcy:**

* **Przekazanie w użytkowanie Zamawiającego dzierżawionych włókien światłowodowych wraz z pomiarami reflektometrycznymi tłumienności toru światłowodowego. Przedstawione nieodpłatne protokoły będą podstawą do uznania poprawności wykonania łączy na etapie ich odbioru.**
* **Przedstawienie nieodpłatnie dokumentacji technicznej łączy światłowodowych pod względem ich przebiegów i punktów łączenia na trasie pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego.**
* **Utrzymywania pracy dostarczonych łączy światłowodowych z minimalnym SLA na poziomie 99,5%**

**Winno być:**

**ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający wymaga również:

* Dostarczenie obu symetrycznych dostępów do internetu 900 Mbps/900 Mbps po łączach z dwóch różnych kierunków geograficznych, nieposiadających ze sobą wspólnego przebiegu trasowego na całej długości.
* Przydzielone do głównego łącza internetowego publiczne adresy IP (8 adresów) w razie awarii tego łącza muszą automatycznie zostać przeniesione na łącze back-upowe. Po przywróceniu sprawności łącza głównego musi nastąpić automatyczne przeniesienie publicznych adresów IP ponownie na łącze główne.

1. Punkt został całkowicie usunięty

Modyfikacje są wiążące z chwilą publikacji.

Pozostałe zapisy Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Filip Waligóra

/podpis na oryginale/

Poprawiony wzór umowy

- Załącznik nr 2

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a